La version numérique du sujet fournie en fichier texte (format *.txt) doit être ouverte en tant que braille informatique. Elle sera affichée en braille 6 points. L’application « bloc-notes » des ordinateurs courants, ou des logiciels spécialisés, peut être utilisée. À défaut, reportez-vous à la version en papier. Le candidat doit rédiger ses réponses sur un second fichier, et peut demander à un assistant ou à un secrétaire de recopier sa production de façon manuscrite sur une copie. Un fichier en format *.pdf est également fourni. La page du document original est indiquée par « PO 1 » pour « page originale n°1 ». Les références aux pages braille (sommaire, références en cours de sujet) font référence au sujet braille embossé. 


¨¨po `1
`25¨¨proscmeag`1
¨;l a;égé
¨di64me n1l ( ;evet
¨seè0 `2025
¨sc.c5
¨série !feè0n¸
¨durée d l'é!v: `1h00
¨volume `1: ¨txte
`;¨' q0 `4 d ' p^tie "¨teànolg" n'5 ps à )/t( p @ c,didats -pos4 à p^tir d'u sj ;l.„'
¨. q l sj v 5 'mis, aèurz-v q'i sùt -6.
¨l sj -p„te `8 pag5 numéroté5 d `1 à `8 4 ' v(s0 ogle.
¨' v(s0 ? ;l a;égé 5 -posée d d´x volum5:
9o ¨volume `1: l sj d `18 pag5 numéroté5 d `1 à `18
9o ¨volume `2: `4 6,à5 tactil5 h papi( th(mogó2é.
:¸¨at @ pag5 ;l `17 ù `18 5 à r?4e ac ' ¸copie.
¨l c,didat )/te @ `2 .ci6in5 h ' 2 copie.
¨l'ug d ' calcula)ice ac mode exam? actif 5 ktorisé.
¨l'ug d ' calcula)ice è mémùre, "ty co¸ège", 5 ktorisé.
¨l'ul1 ( dict0n/re 5 *t(dite.
¨af d 'spect( l'anonymat d v) copie, v n devz ps si"( v) -pos9, cit( v) nw, - d'u camarade 8 - d v) éta¤ièem2.
`;¨:f„mém2 k code ;l, @ 5pac5 à r@6ir !és2s 4 l'ogl 9t symbolisés p @ si"5 `-' (m* d'un l" d répóse) 8 ---- (`1 l" ù 6).„'
¨swr
¨physiq-¨àimie `5
¨p^tie `1 `6
¨p^tie `2 `10
¨teànolg `13
¨docum2 répóse n´o `1 `17
¨¨po `2
¨physiq-¨àimie -- ¨durée `30 minut5
¨ç àq q0, * l )l n'5 ps t(miné, l/è( @ )ac5 d ' 'à(àe h ' copie: zs serót !is5 ? -pte 4 ' not1.
¨tts @ répós5 serót é:it5 h ' copie.
¨' po¸ut0 6astiq ds océ,s
¨d nbs5 zon5 océaniqs 9t ?vahi5 p ds déàets ? matièr5 6astiqs g p´v2 m) 6 d'u sc ç s dé7ad( ? mil` ntl. ¨cs déàets p´v2 2) ?)/nés h d 7ds .tcs p @ c8r4s mar*s.
`;¨ig i¸us)ative nó dé:ite ? ;l.„'
¨sçce: ¨reporterre.net
:¸¨@ p^ti5 `1 ù `2 9t ¸*dépd5.
¨p^tie `1 -- ¨l polyàlorure d vinyle
¨l polyàlorure d vinyle (¨¨pvc) 5 un matière 6astiq obtenue à p^tir ( àlorure d vinyle.
¨' f„mule àimiq d ' molécule d àlorure d vinyle 5 ¨c2¨h3¨cl.
¨docum2 `1: x)3 d ' 3aèific1 périodiq ds éls àimiqs.
`;¨x)3 3aèific1 périodiq )/té ? liste„'
`;¨@ éls 9t !és?tés ai:„'
""""""""""""""""""""""""""""""
¨hy4ogène ¨h`?1
9o ¨hy4ogène (nw d l'él àimiq
9o ¨h: symbole l'él àimiq
9o `?1: ¨numéro atomiq
gggggggggggggggggggggggggggggg
¨l" `1:
9o ¨hy4ogène ¨h`?1
9o ¨hélium ¨he`?2
¨l" `2:
9o ¨lithium ¨li`?3
9o ¨béry¸ium ¨be`?4
9o ¨bore ¨b`?5
9o ¨c^bone ¨c`?6
9o ¨azote ¨n`?7
9o ¨oxygène ¨o`?8
9o ¨2u„ ¨f`?9
9o ¨néó ¨ne`?10
¨l" `3:
9o ¨sodium ¨na`?11
9o ¨ma"ésium ¨mg`?12
9o ¨aluminium ¨al`?13
9o ¨silicium ¨si`?14
9o ¨phosphore ¨p`?15
9o ¨s81e ¨s`?16
9o ¨àlore ¨cl`?17
9o ¨^gó ¨ar`?18
¨q0 `1 (`4 pts)
¨à l'/de ( docum2 `1, dón( l nw ù l nb d àq atome !és2 4 ' molécule d àlorure d vinyle.
¨¨po `3
¨docum2 `2: :d ç q'un matière 6astiq c8le 4 l'ek d m(
¨un matière c8le 4 l'ek d m( * sa maèe volumiq 5 6 7d q ' maèe volumiq d l'ek d m(.
¨' maèe volumiq d l'ek d m( 5 ? moy?ne d `1'030 g/¨l.
`;¨ta¤ek linéarisé„'
¨matière 6astiq: ¨maèe volumiq ? g/¨l
¨poly!pylène (¨¨pp): `900
¨polyàlorure d vinyle (¨¨pvc): `1'350
¨polyéthylène (¨¨pe): `940
¨q0 `2 (`4 pts)
¨? utilis4 l docum2 `2, *diq( * l ¨¨pvc c8le 8 2owe 4 l'ek d m(.
¨justifi( ' répóse.
¨p^tie `2 -- ¨-bust0 ( ¨¨pvc
¨lq l ¨¨pvc n p´t ps 2) 'cy3é, i 5 ;5lé 4 un usine d'*cinér1 d déàets.
¨k laboratùre, ó ;5le ( ¨¨pvc af d'id?tifi( @ !ds d sa -bust0.
¨docum2 `3: sàéma d l'xp d -bust0 ( ¨¨pvc ? laboratùre.
`;¨vùr 6,àe tactile n´o `1„'
¨¨po `4
¨docum2 `4: tests d'id?tific1 d'5ps àimiqs.
`;¨ta¤ek linéarisé„'
¨5p àimiq: ¨ob * l test 5 positif
¨ek: ¨l sulfate d c;vre ,hy4e dev.t ¤eu
¨dihy4ogène: ¨un déton1 s !d ? !és?ce d'un a¸umewe ?2ammée
¨dioxygène: ¨un a¸umewe *c,desc?te s ravive
¨dioxyde d c^bone: ¨l'ek d àkx s )8¤e
¨q0 `3 (`5 pts)
¨l„s d ' rl1 d l'xp sàématisée k docum2 `3, ó obs(ve q l sulfate d c;vre ,hy4e dev.t ¤eu ù q l'ek d àkx s )8¤e.
¨? utilis4 l docum2 `4, dón( l nw ds d´x !ds d ' -bust0 ( ¨¨pvc mis ? évid?ce. ¨justifi( @ répós5.
¨q0 `4 (`5 pts)
¨4 un nll xp, ó f3 b^bot( l gaz !d l„s d ' -bust0 ( ¨¨pvc 4 d l'ek déminéralisée. ¨ó s8h/te mesur( l p¨h d ' solut0 aq´se obtenue.
¨!pos( u !tocole xpl p(mew4 ' mesure ( p¨h d ' solut0. ¨l matériel utilisé sera !écisé ù @ étap5 d ' manipul1 serót dét/¸é5. ¨ó pçra s'/d( d txt5 ù/8 d sàémas.
¨q0 `5 (`3 pts)
¨ó obt.t u p¨h ég à `2.
¨!écis( * ' solut0 obtenue 5 acide 8 basiq. ¨justifi( ' répóse.
¨q0 `6 (`4 pts)
¨pm @ picto7amm5 s;v4s, àùsir u picto7amme g pçr3 figur( h l 2acó c„respód4 à un solut0 d p¨h ég à `2. ¨justifi( ' répóse.
`;¨vùr 6,àe tactile n´o `2„'
¨¨po `5
¨teànolg -- ¨durée `30 minut5
¨st1 d'ek pot¤ ktonome
¨un ?)e!ise :çùt ds sys g p(mew2 d fçnir d l'ek pot¤ d façó ktonome. ¨l paèage d'u 8ragan p´t, ? ef, !voq( d 7os dég1ts matériels ù l'état d'urg?ce sanit/re p´t 2) dé3aré p l'¨¨ws (¨organis1 ¨módiale d ' ¨s,té). ¨l'ul1 d'ek nó-pot¤ 8 :taminée p´t !voq( ds *fect0s /gu6s cm p¸e l àoléra.
¨l sy (fg `1) dùt 2) 6acé !s d'u pt d'ek ç effectu( u pwpage. ¨?s, u sy d fil)1 déb^raèe l'ek d ss 9puretés. ¨a! ar vérifié q l'ek fil)ée n'5 ps :taminée, cl-ci 5 stockée 4 u rés(vùr ç q ' pp sinis)ée p;èe s s(vir `24h/24h. ¨l sy 5 ktonome ? én, i utilise ds p,nekx sol/r5 photovolta7qs ù ds éol.n5 g 'à^g2 ds baweri5. ¨?f, i 5 *sta¸é 4 u :ten¨ méta¸iq ç facilit( 9 aàeminem2.
¨fg `1: sàéma des:iptif ( sy
`;¨vùr 6,àe tactile n´o `3 ù lég?de ci-deè8s„'
¨lég?de
`1 -- ¨pwpe d'aspir1 d l'ek
`2 -- ¨éol.n5
`3 -- ¨p,nekx sol/r5 photovolta7qs
`4 -- ¨sy d fil)1
`5 -- ¨rés(vùr
`6 -- ¨:ten¨
¨l sy 5 éqipé d p,nekx sol/r5 photovolta7qs ù d d´x éol.n5 ç :é( sa !o!e én.
¨¨po `6
¨q0 `1 (`6 pts)
¸¨x6iq( pù @ éol.n5 ù @ p,nekx sol/r5 photovolta7qs dùv2 2) aèociés ç ' !d0 d'én élec)iq. (:¸¨répó4e h ' ¸copie)
¨seló ' :fg1 ( site où 5 *sta¸é l sy, ' hkt¨ d pwpage p´t 2) vari¤.
¨l :s)uct¨ d ' pwpe dóne u 7aphiq (¸fg `2) g !écise ' c„respód,ce ?)e l débit maximum ù ' hkt¨ d pwpage pb ?)e l pt d'ek ù l sy. ¨ç u fóm optimal ( sy, l débit d ' pwpe dùt 2) sp à `4 m^3/h.
¨fg `2: hkt¨ d pwpage ? fó ( débit
`;¨vùr 6,àe tactile n´o `4„'
¨q0 `2 (`5 pts)
¨à p^tir ( 7aphiq d ' ¸fg ¸`2 ù ds x6s fçni5, ¸id?tifi( ' hkt¨ maximale d pwpage ?)e l pt d'ek ù l sy ç lll l sy d pwpage fóct0nera 4 ds :ds optimal5. (:¸¨répó4e h ' ¸copie)
¨q0 `3 (`7 pts)
¨à l'/de d ' ¸fg ¸`1, -6ét( l ta¤ek ¨a situé h l ¸docum2 ¸répóse ¸n´o `1 ? aèoci4 @ -pos4s kx fós *diqé5. :¸¨i p´t y ar d´x -pos4s ç ' 2 ¸fó.
¨¨po `7
¨q0 `4 `;pts n´)alisés„'
`;¨' q0 `4 d ' p^tie "¨teànolg" n'5 ps à )/t( p @ c,didats -pos4 à p^tir d'u sj ;l.„'
¨¨po `8
¨docum2 répóse n´o `1
¨à r?4e ac ' copie
¨q0 `3 -- ¨ta¤ek ¨a, id?tifi( @ -pos4s aèociés:
9o éol.n5,
9o :ten¨,
9o sy d fil)1,
9o rés(vùr,
9o pwpe d'aspir1 d l'ek,
9o p,nekx sol/r5 photovolta7qs.
`;¨ta¤ek linéarisé„'
¨fós: ¨-pos4s aèociés
¨amen( l'ek k sy: `-'
¨déb^raè( l'ek d ss 9puretés: `-'
¨alim?t( l sy ? én: `-'
¨stock( l'ek pot¤: `-'
¨:tn ù )p„t( l sy: `-'
¨q0 `4 -- ¨pts n´)alisés
¨l'x( n'5 ps réalisé p @ c,didats -pos4 à p^tir d'u sj ? ;l.
