# Baccalauréat Professionnel

**TRAVAUX PUBLICS**

Session 2019

U.21 : Analyse technique d’un ouvrage

**DOSSIER SUJET**

Création d’une station d’épuration des eaux usées Lieux- dits le Plessis aux Moines

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Les situations professionnelles** | | **Barème** | **Temps conseillé** | **Pages** |
| **DSR1** | * **ASSAINISSEMENT** | **20** | 45 mn | 2 à 3/11 |
| **DSR2** | * **TERRASSEMENT DE LA STATION - VOIRIE** | **30** | 1h10 mn | 4 à 5/11 |
| **DSR3** | * **ÉLINGUAGE POSTE DE RELEVAGE** | **10** | **35 mn** | 6/11 |
| **DSR4** | * **MURS DE SOUTÈNEMENTS** | **10** | 30 mn | 7/11 |

## Sous-épreuve E.21 - Unité U.21

Le paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

Le paragraphe intitulé « Les données » indique les documents issus du dossier de définition de l’ouvrage regroupés dans le Dossier Technique et les documents regroupés dans le Dossier Ressources dont vous avez principalement besoin pour répondre.

Le paragraphe « Le travail demandé » précise et énonce les différentes questions déduites de la situation professionnelle.

*Vous répondrez directement sur le sujet. Le dossier sujet (pages) est composé de pages (SUJET) et pages (DOSSIER RESSOURCES).*

*Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.*

*La calculatrice est autorisée, conformément à la circulaire n°99-186 du 16 Novembre 1999*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS** | | **CODE:1906- TP PO21** | **SESSION 2019** | **SUJET** |
| **ÉPREUVE U21** | **Sujet** | **DURÉE 3H** | **COEFFICIENT 2** | **Page 1 sur 11** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S1** | **ASSAINISSEMENT** | **DSR1** |

## La situation professionnelle :

Il s’agit de réaliser les travaux d’assainissement de la station d’épuration. Pour cela, vous allez :

* Prendre connaissance des travaux à réaliser ;
* Rechercher ou calculer quelques caractéristiques du réseau de refoulement et de ses équipements.

## Les données :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DT** | Le dossier technique | * Plan de situation et de consistance des travaux | DT1 |
| * Plan du projet | DT2 |
| * Extrait du CCTP | DT3 |
| * Extrait du CCTP | DT4 |
| * Extrait du CCTP | DT5 |
| **DR** | Le dossier ressource | * Chasse mécanique | DR1 |
| * Tampon de regard | DR2 |
| * Eléments de fonds | DR3 |
| * Fiche technique regard de visite | DR4 |

**Le travail demandé :**

* Préciser si dans cette station d’épuration l’écoulement se fait gravitairement ou par refoulement. Indiquer la nature du tuyau utilisé pour le réseau d’alimentation à l’entrée de la station.
* Rechercher et/ou calculer les caractéristiques du filtre N°1 et 2 puis rechercher les caractéristiques de leurs équipements.
* Déterminer le diamètre d’une canalisation PVC
* Expliquer la fonction d’un regard de visite.
* Calculer le calepinage du regard de sortie du bassin N°1

## Les exigences :

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique. Les calculs sont présentés et les unités apparaissent.

Les calculs sont précis à ± 0.01% pour les pentes. Les calculs sont précis à ± 0.001 m3 pour les volumes. Le tracé sur l’abaque apparaît (question 6).

La hauteur de réglage de béton du cadre ne devra pas excéder 5 cm (question 8).

## Répondre sur les cahiers réponses CR1, CR2, CR3.

**Question 1 :** Préciser si dans cette station d’épuration l’écoulement se fait gravitairement ou par refoulement. Indiquer la nature du tuyau utilisé pour le réseau d’alimentation à l’entrée de la station.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 2 :** Expliquer la fonction du bassin de rétention. Indiquer le lieu d’implantation et indiquer la provenance des eaux reçues par ce bassin

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 3 :** Calculer le % de la pente transversale du filtre N°1. **La distance entre les pieds de talus est de 2 m**. Les cotes NGF correspondent au fil d’eau du bassin de rétention.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 4 :** Calculer le volume total de traitement des bassins de rétention N°2 et le convertir en Litre.

…………………………………………………………………………………………………………………. Total en litre :

…………………………………………………………………………………………………….

**Question 5 :** Expliquer la fonction de la chasse (ouvrage d’injection). Justifier son emplacement avant le bassin de traitement N°2

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………….

Rechercher le nom du type de chasse utilisé.

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 6 :** D’après l’abaque ci-dessous, contrôler le diamètre minimum du tuyau PVC à poser entre le regard de sortie du bassin de rétention N°1 et la chasse.

Faire apparaitre le tracé sur l’abaque. **Sachant que le débit à considérer est de 4L/s**



Diamètre du tuyau PVC : ………………………………………………….

En déduire la vitesse d’écoulement : ………………………………..

Le diamètre correspond-il avec celui préconisé ?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 7 :** Réaliser le calepinage du regard en sortie de bassin N°1. **L’utilisation d’une tête réductrice est préconisée sur le regard.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regard d’assainissement**  **Hauteur Fe :** | | |
|  | **Nombre** | **Hauteur utile en cm** |
| **Cadre et tampon** |  |  |
| **Réhausse** |  |  |
| **Tête réductrice** |  |  |
| **Elément droit** |  |  |
| **Elément de fond** |  |  |
| **Hauteur des éléments** |  |  |
| **Hauteur du béton de réglage** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S2** | **TERRASSEMENT DE LA STATION - VOIRIE** | **DSR2** |

## La situation professionnelle :

Dans un premier temps, il s’agit de réaliser les travaux de terrassement nécessaire à la construction du bassin N°2. Dans un deuxième temps l’entreprise mettra en œuvre la réalisation des couches de formes sur ce même site. Pour cela, il est nécessaire de :

* Prendre connaissance des travaux à réaliser ;
* Calculer quelques cotes caractéristiques qui vont déterminer les techniques à mettre en œuvre ;

## Les données :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DT** | Le dossier technique | * Plan du projet | DT2 |
| * Extrait du CCTP | DT3 |
| * Extrait du CCTP | DT4 |
| * Extrait du CCTP | DT5 |

**Le travail demandé :**

* Indiquer la mesure à prendre pour éviter d’endommager d’éventuels réseaux existants.
* Rechercher les caractéristiques de la voirie lourde, et dessiner ses différentes couches.
* Rechercher et/ou calculer les caractéristiques géométriques de la tranchée entre le regard N°1 et la chasse.
* Indiquer la mesure à prendre pour blinder la tranchée.
* Dessiner l’emprise du géotextile et indiquer les épaisseurs des différents granulats filtrants contenue dans le bassin N°2 (2éme étage).
* Quels sont les caractéristiques de la géomembrane ?

## Les exigences :

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique. Les calculs sont présentés et les unités apparaissent.

Les calculs sont précis à ± 0.01% pour les pentes. Le tracé sur l’abaque apparaît (question 6).

Le profil en travers est légendé. Tous les éléments apparaissent. Le travail est soigné.

## Répondre sur les cahiers réponses CR4, CR5 et CR6

**Question 1 :** Indiquer la mesure administrative que doit prendre l’entreprise avant de commencer le terrassement du bassin pour éviter d’endommager d’éventuels réseaux existants.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 2 :** Rechercher quels matériaux sont utilisés pour réaliser les différentes couches de la voirie lourde et allée piétonnes. Quelles sont leurs épaisseurs ?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 3 :** Dessiner et nommer les différents matériaux et couches de forme de la voirie à l’échelle 1/10 à partir de la PST

**PST**

**Question 4 :** Calculer la pente en % du terrassement entre le regard et la chasse.

Détail de calcul :



**EU PVC DIAM160 LG= 12.17 ml**

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………


………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………



**Question 7 :** Dessiner l’emprise du géotextile / géomembrane et les différentes couches de granulat filtrants contenus dans le bassin N°2 (2éme étage). Indiquer dans le dessin les différentes épaisseurs de chaque couche.

**Question 5 :** Calculer la profondeur de fond de fouille au droit du regard en prenant en compte le béton d’assise de cunette (**5cm)**

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 6 :** Tracer sur l’abaque un repère correspondant à une à une largeur de tranchée de 1 m et de profondeur 1,65 m et et que peut-on en déterminer ? Quelle mesure de sécurité faudra-t-il mettre en place.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 8 :** Rechercher les caractéristiques de la géomembrane ?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

## La situation professionnelle :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S3** | **ÉLINGUAGE DU POSTE DE RELEVAGE** | **DSR3** |

Il s’agit d’installer le poste de relevage Diamètre intérieur 1.20 m / hauteur 1.50 m. Pour cela, il est nécessaire de :

* Prendre connaissance des travaux à réaliser ;
* Déterminer le matériel de levage adéquat.

## Les données :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DT** | Le dossier technique | * Plan du projet | DT2 |
| * Fiche technique du poste de relevage | DT6 |
| **DR** | Le dossier ressource | * Elingue à chaine | DR5 |

**Le travail demandé :**

* Calculer la masse totale du poste de relevage.
* Calculer les efforts dans chaque brin d’élingues.
* Choisir les caractéristiques des élingues

## Les exigences :

Les réponses sont exactes et détaillées.

Les calculs sont présentés et les unités apparaissent. Les calculs sont précis à ± 0,1 kg pour les masses.

Les longueurs intermédiaires apparaissent sur le croquis d’élingage (question 3).

**Question 1 :** Calculer avec l’aide des documents technique, la masse totale du poste de relevage béton.


|  |  |
| --- | --- |
| **ÉLÈMENTS** | **MASSE** |
| **Elément avec fond ép. 0.15m HT :1.50m** |  |
| **Chambre vannes avec fond 1.2X1.2X1.2m HT Int** |  |
| **Dalle de couverture ép. 0.20m Bâche + chambre à vannes** |  |
| **TOTAL** |  |

**Question 2 :** Le levage du poste de relevage se fera à l’aide d’une grue mobile, les élingues seront de types 4 brins, un angle de 60° est imposé entre les élingues.

Déterminer la CMU avec l’aide du calcul suivant :

## CMU= (P x K) / N

P = Masse de l’ouvrage

K = Coefficient majorateur suivant  (facteur d’élingage). N = nombre d’élingues et de brins

Masse totale du poste de relevage 5600 Kg

**Question 3 :** Choisir le type et le nombre d’élingues « LEVAC » nécessaires. Retenir 1650 kg comme charge effective de l’élingue.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **CMU** | **Diam** |
| **4** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS** | **SUJET** | **ÉPREUVE U21** | **Page 6 sur 11** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S4** | **MURS DE SOUTÈNEMENTS** | **DSR4** |

## La situation professionnelle :

Il s’agit de mettre en œuvre avec l’équipe, la pose des murs de soutènement préfabriqués situés au niveau du bassin N°1 le long de la clôture.

## Les données :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DT** | Le dossier technique | * Plan du projet | DT2 |
| **DR** | Le dossier ressource | * Fiche technique mur de soutènement | DT7 |
| * Fiche technique mur de soutènement (suite) | DT8 DT9 |

**Le travail demandé :**

* Rechercher la profondeur hors gel sur le site.
* A partir du document constructeur concernant la pose des murs de soutènement préfabriqués, rechercher les dispositions constructives et les mesures à prendre pour la mise en œuvre.

## Les exigences :

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.

**Question 1 :** Quelle est la profondeur hors gel sur le site ?

………………………………………………………………………………………………………………….

**Question 2 :** Rechercher pour les 4 étapes de la pose (mise en œuvre) des murs de soutènements les dispositions constructives et les mesures à prendre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Opérations** | **Dispositions constructives / contrôle de qualités** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



E

ZONE D’ETUD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS** | **SUJET** | **ÉPREUVE U21** | **Page 7 sur 11** |