Distribution Electrique

20kV/400V

ZS

Mx

M

CPI

ICC =42,48 kA


TGBT Ligne 1

point A

Câble monoconducteur âme cuivre section 35mm² avec un câble par phase

Température du local 20°C

Mode de pose chemins de câbles tablette perforés, en parcours horizontal, pose jointive



Isolant PR

Nombre de câble dans le chemin de câble 6 (câble moteur levage compris) posés en simple couche

Longueur 75 m

H162142 Raccordement

à vis

TBT incinération

ICC au point B

Point B

Q1001

F1001

TR1

2000 kVA

KM2501

ATV58

Moteur Levage

DT6