DT 14

**Rappel :**

**Courant (permanent) admissible d'un conducteur (*Iz)***

***Iz=***

*Pour une protection par fusibles gG*


*Le facteur k*z *ayant les valeurs suivantes :*

*I*n *< 16A, k*z *= 1,31*

*I*n ≥*16A, k*z *= 1,10*

*- Pour une protection par disjoncteurs, le facteur k*z *a la valeurs suivantes :*

*kz=1*



DT4.3