F (N)

800

Z1721/20

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,1

0

0,2

0,3

300

400

500

600

700

200

100

Exemple : pour transmettre un effort de 200 N avec un tampon de référence Z1721/10, la différence de diamètre entre la douille (l’alésage) et le tampon doit être au minimum de 0,6 mm

Z1721/16

Z1721/12

Z1721/10

S = Ø Douille - Ø Tampon

S (mm)

Limite d’utilisation