## Détail


**Tête à griffes avec chariot**

Ensemble GRIFFES

Poutre transversale

Ensemble GABARITS Portique longitudinal

Ensemble GABARITS complet



Chariot tête RPA

Tête à griffes avec chariot

‹

# Y

‹ ‹

# Z X


PALETTISEUR A3

ECHELLE:

BAC PRO MEI - E11 - DTR 7/10

DTR 6/9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 7  3  16  ‹  Z  Vérin de maintien double effet Diam: 40mm - Course: 125mm  12b  14  12a  13  6 | ‹  Y  ‹  X | 19 | 1 |  |  |  | 5 | 4 10 | 18 17 | ‹  X |  |  |  | |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | DÉTAIL G | G | |
|  |  | 8 |  |  |  |  | ECHELLE 1 : 3 |  | |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 15 |  |  |  |  | ‹  Y |  | |
|  |  |  |  | 9 |  |  | ‹ |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  | |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | ‹ |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | Z |  | |
|  | | | | | | | | | | | Tête à griffes avec chariot | | | A3 |
| ECHELLE:1:6 |
| BAC PRO MEI - E11 - |  | DTR 8/10 | |



DTR 7/9

124

105

115b

114

107

118 DETAIL E ECHELLE 1:2

124

105

114

115a

118

DETAIL D ECHELLE 1:2

106

# POSITION GABARITS OUVERTS

CAISSON REP 1 ajouré

120

112

Vérin de serrage double effet Diam: 32mm - Course: 200mm

122

113 E

120

112

111

110b

110a

107

118

1

‹

122 X

D ‹

Z

F

# Poulie gauche

104

‹ Z

117

116

121

108

119

109

# Poulie droite

‹

103 X

102

# Caisson REP1 supprimé

107

DÉTAIL F


‹ Z

‹

123 X

# POSITION GABARITS FERMES

CAISSON REP 1 ajouré

ECHELLE 1 : 2

Ensemble GABARIT complet A3

ECHELLE:1:6

BAC PRO MEI - E11 - DTR 9/10

DTR 8/9