|  |
| --- |
| MC IV MIOP  Niveau IV-E1 |
| DT |
| Session 2012 |
| EPREUVE E1-U1 |
| Page 2/11 |

Vérin de levage Ø125 / 100 x 1700

M5

Vérins de verrouillage Ø50 / 30 x 150

2A1

1A2

1A1

2V4

A B

P T

P T

2Y3

2Y2

1V4

2V5

0Z2

0S

1V3

1V2

0V4

2V2

2V3

1Y3

0V3

1Y2

2S1

Départ et retour 2ème vérin de levage 2A2

0Y1

M6

270 b

1V1

2V1

0V2

2Y1

0V5

M4

0V6

0Z3

0Z4

0Z1

Qv = 32 l/min

P =11 kW

N = 1450 tr/min I = 19,84 A

0P

M1