|  |  |
| --- | --- |
| **DANS CE CADRE** | Académie : Session : |
| Examen : Série : |
| Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |
| Epreuve/sous épreuve : |
| NOM : |
| (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)Prénoms : | N° du candidat(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
| Né(e) le : |
|  |
| **Ne rien Écrire** | Appréciation du correcteurNote : |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

**ÉPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sous épreuve : Étude des spécifications générales d’un système pluritechnologique** | **Unité U41** |

# DOSSIER RÉPONSE

**ONDULEUSE**

**Ce dossier comprend les documents DR1 à DR 16**

### Temps conseillés : lecture du sujet : 10 min

Partie A : 40 min

Partie B : 50 min

Partie C : 30 min

Partie D : 20 min

Partie E : 30 min

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Code | SESSION 2014 | SUJET |
| U41 DOSSIER RÉPONSE | Durée : 3h | Coefficient 3 | Page 0 / 16 |

#### SOMMAIRE

**Partie A – Préparation d’une fabrication pour l’onduleuse.**

**A.1- Indications des dimensions pour une caisse américaine.**

**A.2- Calcul de la surface de carton nécessaire pour la commande.**

**A.3- Positionnement des plaques dans la laize et longueur de papier utilisée. A.4- Calcul du temps de production de l’onduleuse.**

**A.5- Recherche de la masse d’un paquet de cartons. A.6- Constitution d’une palette.**

**Partie B – Suivi du fonctionnement de l’onduleuse**

**B.1- Analyse des arrêts de l’onduleuse.**

**B.2- Recherche de solutions pour diminuer les temps d’arrêt.**

**B.3- Assistance lors du raccordement par détecteurs de l’état du bord du papier.**

**Partie C – Suivi de la qualité par carte de contrôle**

**C.1- Calcul des valeurs moyennes et limites C.2- Compléter la carte de contrôle**

**C.3- Interpréter les résultats**

**Partie D – Etude du schéma hydraulique du dérouleur**

**D.1- Identification des éléments.**

**Partie E – Notice de changement des garnitures des freins pneumatiques**

**E.1- Identification des opérations.**

**E.2- Choix des photos de description des opérations.**

|  |  |
| --- | --- |
| BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Session 2014 |
| U41 DOSSIER RÉPONSE |  | Page DR1/ 16 |

Afin de refaire son niveau de stock, une société spécialisée dans les articles de déménagement, a passé la commande suivante à un fabricant de cartons.

- 5 000 Cartons pour déménagement (caisse américaine - code Fefco 0204)

Dimensions (mm) de 540\*360\*320 Longueur\*Largeur\*Hauteur (en interne) La largeur de la patte de collage sera de 30 mm

Utilisation d’une cannelure simple C

Le sens de cannelure correspond à la hauteur du carton Les papiers de couverture seront blancs

Impression des pictogrammes 1 et 2 (ISO 780) et du nom de la société sur 2 faces Valeur de résistance ECT 4,2 kN/m

# Pour chaque question le candidat devra détailler ses calculs.

## Partie A - Analyse de la charge prévisionnelle de cette commande.

 *Documents techniques à consulter :* ***DT2, DT4, DT5, DT6, DT7***

#### Question A-1- Indications des dimensions pour une caisse américaine

|  |
| --- |
| * Indiquer les dimensions de l’un des 5 000 cartons
* Dessiner les pictogrammes (ISO780) 1 et 2 sur la grande face visible
 |
| BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Session 2014 |
| U41 DOSSIER RÉPONSE |  | Page DR 2/16 |



**Question A.2- Calcul de la surface de carton nécessaire pour la commande.**

On utilisera le tracé des codes Fefco en prenant en compte que, pour chaque refoulure (pliage interne CI), il est nécessaire d’ajouter la valeur d’une épaisseur de carton.

Prendre la **valeur moyenne de l’épaisseur** de la cannelure C utilisée dans les calculs.

* Indiquer la valeur moyenne de l'épaisseur de la cannelure utilisée. **epm =**
* Indiquer les dimensions X et Y du panneau correspondant à un carton.

**X =**

**Y =**

Couverture Cannelure Couverture

* Indiquer en m2 la surface S du panneau

**S =**

* Indiquer en m2 la surface totale St de carton à produire pour répondre à la commande

**St =**

Patte de collage

Symbole du sens de la cannelure

#### Question A.3- Positionnement des plaques dans la laize et longueur de papier utilisée.

Le terme laize correspond à la largeur de la bobine.

Les bobines en stock, qui seront utilisées pour cette production, sont repérées par le code suivant : 10 125 2500 1892 06055

Afin de gérer le stock, il est nécessaire de connaître la longueur de papier utilisée (pour les papiers de couvertures et le papier de cannelure).

Ne pas oublier de tenir compte du sens de la cannelure figurant dans le schéma ci-dessus.

|  |
| --- |
| - Indiquer le nombre de plaques réalisables dans la largeur de la bobine.**Nbre =** |
|  | BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Session 2014 |  |
|  | U41 DOSSIER RÉPONSE |  | Page DR 3/16 |  |

- Indiquer en m, la longueur **totale** de papier de couverture utilisée.

(rappel un carton ondulé comporte deux papiers de couverture et un papier de cannelure)

**Longueur =**

#### Question A.4- Calcul du temps de production de l’onduleuse.

L’onduleuse fonctionne actuellement à 250 m par minute.

Pour tenir compte des temps d’arrêts éventuels, il doit être tenu compte d’une marge de sécurité supplémentaire de 5 % dans le calcul du temps de production.

C’est ce temps qui sera intégré dans le logiciel de planification de l’onduleuse.

- Indiquer en minutes, le temps d’utilisation de l’onduleuse pour cette commande qui sera pris en compte dans la planification.

**Temps de production pour la planification =**

#### Question A.5- Recherche de la masse d’un paquet de cartons.

Les cartons proposés à la vente sont livrés à plat par paquets de 20.

Le fardeau ainsi constitué est assemblé par un lien.

La patte de raccordement est collée et seuls le fond et le dessus sont à mettre en place lors de l’utilisation.

La fermeture est généralement assurée par bande adhésive.

Afin de ne pas demander d’effort important aux clients, l’entreprise souhaite respecter la norme indiquant les limites recommandées pour le port occasionnel de charges (AFNOR NFX35-109)

Extrait de la norme NFX35-109



Pour cette question, prendre 1 850\*860 mm comme dimension du panneau de carton non plié.

* Calculer en Kg, la masse d’un paquet.

**Masse calculée =**

* La masse calculée est-elle conforme à la norme pour tous les utilisateurs ? Justifier votre réponse.

#### Question A.6- Constitution d’une palette.

Afin de ne pas avoir à gérer un stock de palettes, l’entreprise a choisi d’utiliser des palettes en carton.

Une fois la palette constituée, un houssage plastique est réalisé pour maintenir l’ensemble. Lors d’une palettisation, il faut tenir compte des données suivantes :

* Dimension de la palette 120 cm par 100 cm
* Hauteur maximale de 180 cm (hauteur palette comprise)
* 1 000 Kg maxi pour une palette en bois
* 700 Kg maxi pour une palette en carton
* Le chargement ne doit pas dépasser la surface de la palette
* Palette bois vide, hauteur 166 mm
* Palette carton vide, hauteur 110 mm

Chaque carton plié, collé et mis à plat mesure 910\*860 mm et fait 7 mm d’épaisseur

- Indiquer le nombre de paquets de cartons que l’on peut disposer sur une palette.

**Nombre de paquets =**

## Partie B– Suivi du fonctionnement de l’onduleuse.

#### Question B.1- Analyse des arrêts de l’onduleuse.

Le tableau ci-dessous indique les temps d’arrêt annuel des différentes parties de l’onduleuse.

Tableau des données brutes

Données cumulées

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Repère** | **Sous-systèmes de l’onduleuse** | **Temps d’arrêt en min** | **Pourcentage** |  | **Rep** | **Pourcentage cumulé** |
| A | Dérouleurs couvertures | 86 | 4.365% | K | 29.7% |
| B | Dérouleurs cannelure | 352 | 17.868% | I | 56.2% |
| C | Lanceurs | 187 | 9.492% | B | 74% |
| D | Préchauffeurs | 5 | 0.253% | C | 83.5% |
| E | Encolleuse | 13 | 0.659% | A | 87.9% |
| F | Convoyeurs | 28 | 1.421% | L | 91.3% |
| G | Pont magasin | 6 | 0.304% | M | 93.1% |
| H | Plaques chauffantes | 22 | 1.116% | F | 94.515% |
| I | Guides nappe | 522 | 26.497% | N | 95.8% |
| J | Coupeuse auxiliaire | 19 | 0.964% | H | 97% |
| K | Mitrailleuse | 585 | 29.695% | J | 98% |
| L | Convoyeur inférieur | 67 | 3.401% | O | 98.7% |
| M | Coupeuse radiale basse | 35 | 1.776% | E | 99.3% |
| N | Convoyeur supérieur | 26 | 1.319% | G | 99.6% |
| O | Coupeuse radiale haute | 15 | 0.761% | D | 99.% |
| P | Palettiseur | 2 | 0.101% | P | 100% |

* Construire un diagramme de Pareto en traçant la courbe des pourcentages cumulés.

Pourcentage cumulé

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

E G D F

Postes de l'onduleuse

- Indiquer les repères des postes qui représentent 75 % des arrêts :

#### Question B.2- Recherche de solutions pour diminuer les temps d’arrêt. Question B.2.1 Choix du capteur de mesure du diamètre de la bobine.

Lors de la fin d’une bobine de papier, un dispositif de raccordement automatique à une deuxième bobine est prévu.

En extrémité du papier de la bobine en attente, l’opérateur place un ruban adhésif double face. Lors du signal de fin de bobine, les deux papiers sont assemblés et une coupe rapide du papier se terminant est effectuée.

- Retracer sur l’organigramme ci-dessous, les choix que vous avez effectués pour déterminer le capteur du diamètre de la bobine.

**- Indiquer la technologie retenue :……………………………………………**

Diamètre des bobines 1 250 ou 1 400 mm

Le papier peut ne pas réfléchir correctement la lumière (cas de papier déjà imprimé) Pas de contact avec le papier.

#### Question B.2.2- Recherche des indices de protection nécessaires pour ce type d'établissement industriel.

 *Document technique à consulter :* ***DT9, DT10***

* Indiquer l'indice protection de l’enveloppe ………………..
* Indiquer l’indice de résistance au choc mécanique ……………….

#### Question B.2.3 Choix du détecteur

 *Document technique à consulter :* ***DT8***

La mesure en temps réel du diamètre de la bobine est réalisée par un détecteur de type sonar. Ce capteur est placé à 1 m de l’axe de rotation des bobines.

Le diamètre d’une bobine neuve est de (1 250 ou 1 400 mm) et de 200 mm en fin d’utilisation.

1. - Alimentation stabilisée
2. – Acquisition, évaluation, mise à l’échelle des valeurs mesurées, interface opérateur.
3. – Capteur de contrôle de distance par ultrasons : Signal dont la est proportionnelle à la distance.

**fréquence en Hz**

- Calculer la distance de mesure nécessaire ..............................................................

* Indiquer la référence à utiliser ………………………………

- Indiquer son indice IP.……………………………………………………… ……………

.

* Indiquer la fréquence délivrée par le capteur dans les cas suivants : Bobine neuve de 1 250 mm de diamètre : ……………….....

Bobine près de sa fin d’utilisation avec un diamètre de 270 mm : ………………..

#### Question B.3- Assistance lors du raccordement par détecteurs de l’état du bord du papier.

 *Document technique à consulter :* ***DT11***

Lorsqu'une bobine se termine, son papier doit être raccordé à celui de la bobine neuve placée sur l'autre côté du dérouleur.

La décision du raccordement est automatique ou manuelle.

* le mode automatique est, par sécurité, mis en œuvre alors qu'il reste du papier.
* lors du mode manuel, l'opérateur surveille la qualité du papier en fin de bobine afin d'utiliser la totalité du papier.

Le papier ayant une vitesse de 250 m/min, des petites déchirures près des bords peuvent échapper à la vigilance de l'opérateur.

Ces défauts peuvent provoquer une déchirure et un arrêt coûteux de l'onduleuse.

Pour assister l'opérateur, des détecteurs à fourche viennent contrôler le papier au niveau des bords de la bobine.

En mode manuel assisté, dès qu’une déchirure est détectée par l’un ou l’autre des détecteurs à fourche, le raccordement est alors réalisé automatiquement.

#### Question B.3.1

Le GRAFCET ci-dessous décrit le fonctionnement d’un côté du dérouleur

- Indiquer dans quelle macroétape seront prises en compte les informations provenant des détecteurs à fourche :

**Macro étape N°….**

Question B.3.2 Le GRAFCET ci-dessous est « l’expansion » de la macroétape 4.

- Compléter les deux zones entourées

## Question C- Suivi de la qualité par carte de contrôle.

 *Documents techniques à consulter :* ***DT12, DT13***

#### C.1- Calcul des valeurs moyennes et limites

Pendant la production, des prélèvements de 5 échantillons sont régulièrement réalisés.

Le tableau de la page suivante indique les résultats des tests de résistance sur champ. (ECT)

* Indiquer les valeurs choisies pour les différentes constantes.

#### A'c = A's =

* Calculer les valeurs limites de la moyenne.

#### LSCx = LSSx =

**LICx = LISx =**

**C.2- Compléter la carte de contrôle**

* Reporter sur la page suivante (dans le cadre en pointillé) les valeurs limites.
* Tracer les droites qui correspondent à ces quatre limites sur le relevé de la page suivante.

#### C.3- Interpréter les résultats

* Repérer (en les entourant) sur la courbe de la moyenne, les 3 cas amenant des causes particulières de dérive.

Vous pouvez vous aider des réglages indiqués.

**NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE**



## Partie D – Etude du schéma hydraulique du dérouleur

#### Question D.1- Identification des éléments.

 *Documents techniques à consulter :* ***DT14, DT15***

- Indiquer le nom et la fonction de l’élément entouré dans le schéma hydraulique :

- Pour les distributeurs 4/3, préciser le rôle de la circulation réalisée par la case centrale :

1. Desserrer les quatre vis de fixation du couvercle du frein.
2. Retirer ce couvercle.

N° de photographies :

N° de photographies : 5-6

## Partie E – Notice de remplacement des garnitures de frein

*Documents techniques à consulter :* ***DT17-DT18-DT19-DT20***

* 1. On vous demande de réaliser la fiche de poste qui sera disponible en permanence sur le poste de travail.
	2. Afin de permettre une identification rapide des opérations, des photos de maintenance seront jointes à ce document.

Dérouleur hors énergie et consigné

N° de photographies :

N° de photographies : 2-3

N° de photographies :

.

5- Desserrer les vis pour pouvoir faire pivoter une demi coque.

.

Epaisseur supérieure à 4 mm

N° de photographies :

N° de photographies

Epaisseur inférieure à 4 mm

Epaisseur inférieure à 4 mm

Epaisseur supérieure à 4 mm

Changer les autres garnitures de la demi-coque

11- Mettre une garniture neuve. (Toutes les garnitures doivent alors être changées)

N° de photographies : 11

non

Toutes les garnitures de la demi-coque

sont changées

oui

.

14- Refaire les opérations 4 à 13 pour l'autre demi- coque.

N° de photographies :

N° de photographies :

15- Connecter le tube d'alimentation pneumatique

N° de photographies : 15

1. Mettre le couvercle.
2. Serrer les vis de fixation.

N° de photographies : 2

18- Brancher le connecteur de l'alimentation électrique du ventilateur.

N° de photographies : 1

19- Si les garnitures ont été changées, une adaptation du freinage est à réaliser avec le raccordeur.