|  |  |
| --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | |
| **CROQUIS**    https://www.fichier-pdf.fr | **SOLUTIONS DE MONTAGE** |
| **PATRONS INDUSTRIELS**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1** | 2 | Bas de manche | | **Rp** | **Nb** | **DESIGNATION** | | **FENTE OURLEE** | | |   - Ne pas oublier de réaliser les opérations de montage en symétrie afin d’exécuter une manche gauche et une manche droite.  La patte peut être arrondie dans la partie h&aute pour faciliter le surfilage | |
| **EMPLOI**  - Bas de chemisier et de robe pour vêtement, féminin ou d’enfant.  Technique très peu utilisé, actuellement pour terminer le bas des manches | **VARIANTE DE FABRICATION**  Solution possible avec fente ourlée dans la couture  aisance9.jpg https://www.chienvert.com |