|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | |
| **CROQUIS**  Afficher l’image source  **Missguidedfr.fr**  **! 2L’utilisation d’un pied-presseur spécial FAG est obligatoire** | **SOLUTIONS DE MONTAGE**  Sol. **1**    Sol. **2**    Sol. **3** | |
| **PATRONS INDUSTRIELS** Sol. **1**    **31A1-SUPPORT.jpg**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2** | 1 | Support G | | **1** | 1 | Support D | | **Rp** | **Nb** | **DESIGNATION** | | **APPARENTE** | | |   - Les solutions **2** et **3** sont à réaliser avec un apport de matière complémentaire.  - Si la fermeture est plaquée du haut en bas du support, il n’est pas nécessaire de faire un décochement sur le patronnage | | |
| **VARIANTES DE FABRICATION**  - La variante ourlée est souvent utilisée dans la fabrication de tenues de protection à usage unique.  - Les variantes ci-contres sont particulièrement utilisées pour les finitions d’accessoires, tels que trousses de toilette, de maquillage…  RÃ©sultat de recherche d'images pour "trousse de toilette" RÃ©sultat de recherche d'images pour "trousse de toilette transparente"  - La dernière variante peut être doublée | |  |