|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | |
| **CROQUIS**  http://img.alibaba.com/img/pb/307/243/535/535243307_224.jpg | **SOLUTIONS DE MONTAGE**  Sol. **1**      Sol. **2** | |
| ***! 2*** | ***- Le montage de cette FAG nécessite l'utilisation d'un pied presseur spécial fermeture invisible***  ***- Il est possible de pré-piquer afin de maintenir le ruban en place*** |
| **PATRONS INDUSTRIELS**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2** | 1 | Support G | | **1** | 1 | Support D | | **Rp** | **Nb** | **DESIGNATION** | | **INVISIBLE** | | |   **31B3-INVISIBLE.jpg**    - La longueur de la fermeture doit être 2 cm plus longue que l'ouverture  - Si la fermeture est plaquée du haut en bas du support, il n’est pas nécessaire de faire un décochement sur le patronnage  - Patronnage réalisé pour FAG invisible de 22 cm (ouverture de 20 cm)  - Afin de faciliter le découpage et le surfilage, il est possible de supprimer les angles droits du décochement pour la FAG en arrondissant les lignes [en ajoutant un cran de montage]  **DETAIL** | | |
| **MATERIEL SPECIAL**  **En cours de piquage**  FAG invisible en cours.jpg    PP fag invisible.jpg | **VARIANTE FABRICATION**  **Vêtement doublé** | |