|  |  |
| --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | |
| **CROQUIS**  Résultat de recherche d'images pour "vêtements de signalisation à haute visibilité"  www.singer.fr | **SOLUTIONS DE MONTAGE**  Sol. **1**      Sol. **2**    Sol. **3** |
| **PATRONS INDUSTRIELS** Sol. **1**  **! 2L’utilisation d’un pied-presseur spécial FAG est obligatoire**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **4** | 1 | Doublure support G | | **3** | 1 | Doublure support D | | **2** | 1 | Support G | | **1** | 1 | Support D | | **Rp** | **Nb** | **DÉSIGNATION** | | **APPARENTE DOUBLEE** | | |   31A2-AD.jpg  - La solution **3** est à réaliser avec un apport de matière supplémentaire. | |
| **VARIANTE DE FABRICATION**  Les fermetures à glissière sont aussi utilisées pour leur aspect décoratif. Il est alors nécessaire de placer un parement permettant d’actionner la fermeture, mais sans fonctionnalité réelle. |  |