|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | | | | | |
| **CROQUIS**  Résultat de recherche d'images pour "jupe fermeture eclair"  *Self-couture.com*  **! 2L’utilisation d’un pied-presseur spécial FAG est obligatoire** | | **SOLUTIONS DE MONTAGE** | | | |
| Sol. **1** | |  | |
|  | |
| Sol. **2** | |  | |
|  | |
| **PATRONS INDUSTRIELS** Sol. **1 / 2**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2** | 1 | Support G | | **1** | 1 | Support D | | Rp | Nb | DESIGNATION | | **FAG DISSIMULEE SYMETRIQUE** | | | | | | | | |
| 31B1-SUPPORT.jpg | | | **Variante PATRONNAGE** | | |
| **31B1-**FAG  **31B1-**FAG | | |
| **VARIANTES**  -Valeurs de couture identiques sur la hauteur de l'élément où se place la fermeture à glissière  - Eléments D et G identiques  - Les valeurs de couture dépendent du type de fermeture utilisé (Mailles métal, plastique, injectées, fermetures détachables ou non), de la matière et du produit sur lequel elles sont installées. | **VARIANTES de FABRICATION** | | | | |
| **-** Avec apport de matière | | | |  |
| - Vêtement doublé | | | |  |