Les différents types de travaux

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Types de travaux | Nb de pièces œuvrées | Type de couture | | Définitions |
| 1 aiguille | 2 aiguilles |
| Surfilage | 1 |  |  | Protection des bords par point de chaînette ou surfil. |
| Plissage | 1 |  |  | Maintien d’un ou plusieurs pliages en z par une piqûre :  - // aux plis.  - ⊥ aux plis |
| Rempliage | 1 |  |  | Maintien d’un bord plié une fois sur lui-même sur une largeur n’excédent pas quelques cm, par une piqûre // au pli.  Le rempliage est souvent appelé glaçage lorsque la piqûre ne traverse totalement que le bord replié pour être invisible sur la face opposée au côté plié. |
| Ourlage | 1 |  |  | Maintien d’un bord plié 2 fois sur lui-même.  Les 2 valeurs de plis peuvent être :  - égales  - inégales.  Comme le rempliage, l’ourlage peut être fait par :  - piqûre traversant totalement toutes les épaisseurs.  - piqûre invisible sur la face opposée au côté plié. |
| Assemblage | 1 |  |  | Maintien d’une pièce pliée sur elle-même par une piqûre soit :  - ⊥ au pli  - arrivant en biais sur le pli  - au bord, // au pli. |
| 2 ou + |  |  | Maintien de 2 ou plusieurs pièces sur l’un de leurs bords superposés selon un profil droit ou courbe. |
| Coulissage | 1 |  |  | Maintien d’une pièce pliée sur elle-même selon un profil fermé. |
| 2 ou + |  |  | Assemblage selon un profil fermé (droit ou courbe) |
| Surpiquage | 1 |  |  | Piqûre faite en bord de pli après avoir :  - couché l’une des épaisseurs autour de la piqûre préalable d’assemblage.  - retourné les épaisseurs de part et d’autre de la piqûre préalable d’assemblage ou de coulissage |
| Rabattage | 1 |  |  | Maintien de 2 pièces après avoir rabattu l’une des épaisseurs sur l’une des épaisseurs sur l’autre, après piqûre préalable d’assemblage. |
| Fronçage | 1 |  |  | Maintien par une ou 2 piqûres d’une série de petites ondulations ⊥ à la piqûre. |
| Placage | 2 ou + |  |  | Assemblage selon un profil droit, courbe ou fermé en milieu de pièce. |
| Bordage | 2 ou + |  |  | Protection d’un ou plusieurs bords de pièces (simultanément à leur assemblage) par une pièce à cheval sur le ou les bords à protéger. |
| Batissage, glaçage | 2 ou + |  |  | Maintien en bord ou en surface de 2 pièces dans une position à fixer définitivement par une piqûre |

|  |  |
| --- | --- |
| Types d’assemblages | |
| Plat sur plat |  |
| Plat dessus embu dessous |  |
| Embu dessus plat dessous |  |
| Plat dessus fronces dessous |  |
| Fronces dessus plat dessous |  |
| Plat dessus dessous |  |
| Plis dessus plat dessous |  |