|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sciences de**  **l’Ingénieur** | **Compétences travaillées :**  - Caractériser la puissance et l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un produit ou d’un système  - Analyser des résultats d’expérimentation et de simulation  -Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d’un modèle multi-physique traduisant la transmission de puissance  -Associer un modèle aux composants d’une chaîne de puissance  -Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique  -Mettre en œuvre une simulation numérique à partir d’un modèle multi-physique pour qualifier et quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé | **Connaissances associées :**  - Outils d’ingénierie-système : diagrammes fonctionnels, définition des exigences et des critères associés, cas d’utilisations, analyse structurelle  - Grandeurs physiques (mécanique, électrique, thermique, etc.) mobilisées par le fonctionnement d’un produit  - Lois physiques associées au fonctionnement d’un produit  Description qualitative et quantitative des grandeurs physiques caractéristiques du fonctionnement d’un produit  -Grandeur effort, grandeur flux  -Sources parfaites de flux et d’effort  Interrupteur parfait  Modèle associé aux composants élémentaires de transformation, de modulation, de conversion ou de stockage de l’énergie  -Lois de Kirchhoff  Lois de comportement  -Paramètres de simulation : durée, incrément temporel, choix des grandeurs affichées, échelles adaptées à l’amplitude et la dynamique des grandeurs simulées |
| **Durée :** 2 h |
| Référence :  Hydrao\_Alimentation\_1 |
| **Matériel :**  Système didactique HYDRAO DIDACT  Oscilloscope |
| **Logiciel :**  MatLab Simulink 2019b pour la simulation |
|  |
| **Pré-requis :**  - Premiers éléments sur les diagrammes SysML  - Lois de Kirschhoff, fonctionnement d’une LED  - Caractérisation des signaux et utilisation d’un oscilloscope | |

# Problème scientifique et technologique :

Le système de douche intelligent développé par Hydrao pour réduire le volume d’eau consommé lors d’une douche, et conséquemment l’énergie nécessaire pour chauffer cette eau, repose à la fois sur une limitation du débit d’eau, et sur l’implication de l’utilisateur en l’informant de ses consommations.

Dans l’architecture fonctionnelle générique d’un système pluri-technologique, la fonction « Alimenter » de la chaîne de puissance fournit à l’objet technique l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement. Dans la plupart des cas, cette fonction transforme les caractéristiques de l'énergie livrée par le réseau EDF pour les adapter aux conditions de l'alimentation de l’objet technique (le fonctionnement des circuits électroniques d'un objet technique nécessite en général une alimentation sous très basse tension continue).

Le pommeau Hydrao a la particularité d'être autonome sur le plan énergétique, pour cela il comporte un hydrogénérateur composé d'une micro-turbine entraînant une génératrice synchrone.

On propose dans cette première activité (Hydrao\_Alimentation\_1) d’étudier les problèmes scientifiques et technologiques d’ingénierie, ainsi que les solutions retenues, liés à la production et à l'adaptation de l’énergie afin de répondre aux contraintes de l’électronique du pommeau de douche en permettant notamment d’alimenter correctement les LEDs colorées.

En l’absence d’écoulement d’eau, l’hydrogénérateur ne tourne pas et ne produit donc pas d’énergie électrique. Dans une seconde activité (Hydrao\_Alimentation\_2) sera étudiée une solution pour maintenir alimentée l’électronique de traitement de l’information (microcontrôleur) afin de pouvoir poursuivre le fonctionnement après l’état de pause.

# Travail à effectuer :

Nota : il conviendra de réaliser un dossier réponse documenté à l’aide de copies d’écran pertinentes si besoin.

# 1ère partie : Production de l’énergie électrique

La micro-turbine est mise en mouvement de rotation par l’écoulement de l’eau sous pression à travers le pommeau. La génératrice synchrone convertit l’énergie mécanique transmise par la micro-turbine en énergie électrique.



*Génératrice synchrone*

*Micro-turbine*

Vous disposez du système didactisé du pommeau Hydrao permettant notamment de relever différentes grandeurs électriques caractéristiques de la chaine de puissance. *(cf. annexe 1 : Mise en œuvre du système didactisé).*

**Question 1 : Relevés de la tension produite par la génératrice synchrone**

a- Mettez en œuvre le système didactisé en démarrant la pompe de circulation d’eau. La vanne d’arrivée d’eau est en position ouverte pour obtenir un débit maximal.

b- Connectez la sonde d’un oscilloscope entre les bornes M1 et M2 de la carte de puissance du système didactique Hydrao et retirer le cavalier TP2.

c- Réglez l’affichage de l’oscilloscope pour observer 3 périodes du signal.

d- Déterminez les caractéristiques de cette tension en compétent la première ligne du tableau de mesures suivant :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Débit d’eau** | **Type de tension**  **(AC ou DC\*)** | **Tension max (V)** | **Tension efficace (V)** | **Fréquence (Hz)** |
| *Maximal* |  |  |  |  |
| *Réduit* |  |  |  |  |

*\* AC : alternative DC : continue*

e- Réduisez le débit d’eau à environ au tiers du débit précédent en modifiant la position de la vanne puis compléter la seconde ligne du tableau de mesures.

**Question 2 : Caractérisation de la tension produite**

a- Quelle type de tension est produite par la génératrice ?

b- La tension générée aura-t-elle les mêmes caractéristiques (valeur efficace et fréquence) en fonction du lieu d’installation et du débit d’eau réglée par l’utilisateur ?

# 2ème partie : Adaptation de la tension d’alimentation


Les principaux composants électroniques du pommeau nécessitant d’être alimentés sont : les LEDs RGB et le processeur BluetoothLE.

**Question 3 :** A partir de la documentation technique de ces composants *(cf. annexe 2),* donnez pour chacun les caractéristiques de la tension d’alimentation permettant d’assurer leur fonctionnement en complétant le tableau suivant :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Composants électroniques** | **Type de tension**  **(AC ou DC)** | **Tension d’alimentation (V)** |
| *LED RGB* |  |  |
| *Processeur Bluetooth LE BLENRG-MG* |  |  |
| *Microcontrôleur STM32* |  |  |


**Question 4 :** La tension délivrée par la génératrice est-elle compatible avec les besoins des différents composants présents dans le pommeau de douche ? Justifier.

**Question 5 :** Donnez le nom du convertisseur à utiliser pour adapter la tension de sortie de l’hydrogénérateur aux récepteurs à alimenter.



# Conversion de la tension d’entrée

Le montage choisi pour réaliser cette conversion dans le système est appelé pont de Graetz à diodes :



Ugénératrice

M1

M2

Usortie\_pont

D2

D3

D4

D1



**Question 6 :** Complétez le tableau suivant en indiquant l’état des diodes D1 à D4 (passante ou bloquée) suivant le signe de la tension en entrée du pont Ugénératrice.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signe de Ugénératrice | D1 | D2 | D3 | D4 |
| Ugénératrice >0 |  |  |  |  |
| Ugénératrice <0 |  |  |  |  |

**Question 7 :** Représenter, en vous aidant de la question précédente, le chemin emprunté par le courant électrique et son sens suivant le signe de la tension Ugénératrice.

**Ugénératrice** > 0

**Ugénératrice** < 0






**Question 8 :** Que peut-on dire du sens du courant traversant la charge en sortie du pont ? En déduire le signe de de la tension de sortie Usortie\_pont.

**Question 8 : Essai à vide**

a- Réalisez un relevé à l’oscilloscope de la tension générée entre M1 et M2 à vide notée Ug0. Il faut pour cela garder retiré le cavalier TP2 pour déconnecter les composants en aval du Pont. Voir montage en figure 1.

b- Relevez la tension maximale et la fréquence du signal Ug0.







CH1

*Cavalier TP2 à retirer*

***Figure 1 : Mesure de Ug0 à vide***

c- Déplacez la sonde de l’oscilloscope pour observer l’évolution de la tension en sortie du Pont à vide notée Vmot0. Voir montage en figure 2.




CH1

***Figure 2 : Mesure de Vmot0 à vide***

d- Concluez sur le signe de la tension en sortie du Pont. Ce résultat est-il cohérant avec votre réponse à la Question 8 ? La tension obtenue peut-elle être utilisée en l’état pour alimenter les composants électroniques du pommeau ?

- Ouvrez le modèle Matlab-Simulink « ***hydrao\_alim1\_a\_Rxxxb.slx*** ».



- Paramétrez la génératrice synchrone à partir du relevé effectué à vide.

- Choisissez une durée de simulation « Stop Time » permettant d’afficher quelques périodes des signaux.

- Affichez les tracés des tensions d’entrée et de sortie du Pont de Graetz à diodes.

e-Le modèle utilisé est-il valide aux vues des résultats obtenus en réel et en simulation?

# Lissage de la tension en sortie du pont


Afin d’obtenir la forme de tension désirée, une étape dite de lissage est nécessaire. L’objectif est de diminuer les variations brutales de la tension. Pour cela, une solution consiste à utiliser un condensateur. Ce composant permet de stocker une certaine quantité d’énergie et de la restituer par la suite.

Ainsi, lorsque la tension augmente, le condensateur se charge. Lorsque la tension à la sortie tend à diminuer, le condensateur se décharge et limite la chute de la tension.

Si le condensateur a une capacité suffisante, les variations de la tension peuvent être négligeables, la tension est alors quasiment continue.

La quantité d’énergie stockable dans un condensateur dépend directement de sa capacité C exprimée en Farad (F).

- Ajoutez dans le modèle Matlab-Simulink en dérivation en sortie du pont de Graetz un condensateur C1 et un résistor R1. *(depuis Library Browser: Simscape/Electrical/Passive/)*



*Condensateur et résistor à ajouter*

- Paramétrez le résistor à 470 Ω et le condensateur avec une valeur de capacité de 20 μF.

- Lancez la simulation puis observer l’évolution temporelle de la tension de sortie.

**Question 9 : Lissage de la tension**

a- Déterminez la variation de tension en Volts obtenue en sortie (tension maximale - tension minimale). Comparez à la valeur de la variation sans la présence du condensateur.

b- L’ajout du condensateur a-t-il l’effet espéré sur l’allure du signal de sortie ?


- Cherchez sur le schéma électrique du système didactique *(cf annexe 3)* la valeur de la capacité qui a été choisie dans le pommeau pour réaliser cette fonction.

- Modifiez le modèle avec cette nouvelle valeur et lancez la simulation. Affichez la courbe d’évolution de la tension de sortie.


c-Comparez l’évolution de la tension avec la précédente. Expliquez l’amélioration obtenue.

- Remettez en place le cavalier TP2 sur la carte électronique du système didactique et branchez une résistance d'environ 470 Ohms entre la borne 1 (Vmot) du connecteur A5 et la borne 2 (GND) du connecteur A1 afin de simuler la charge équivalente du pont.

- Connectez la sonde de l’oscilloscope pour afficher l’évolution de la tension Vmot aux bornes du condensateur C1. Voir montage en figure 3.



CH1






***Figure 3 : Mesure de Vmot***

d-Comparez le signal obtenu lors de l’essai à celui de la simulation.

# 3ème partie : Alimentation et protection des LEDs RGB

La tension Vmot alimente les 5 LEDs RGB associées en dérivation. Cette tension, qui varie en fonction de la vitesse de rotation de la micro-turbine, peut atteindre une valeur trop élevée pour être utilisée directement par les composant électroniques à alimenter.

Pour limiter la tension en sortie du Pont, une diode Zener est montée en inverse en dérivation.



*Diode Zener*

- Ouvrez le modèle Matlab-Simulink « ***hydrao\_alim1\_b\_Rxxx.slx*** ».

**Question 10 : Limitation de la tension**

a- Paramétrez le modèle pour simuler une tension produite par la génératrice d’amplitude 15V et de fréquence 100 Hz.


b- Lancez la simulation et observez les courbes obtenues.

c- Le diode Zener permet-elle effectivement de limiter la tension ? A quelle valeur ?

La tension Zener de la diode Dz1 est de 12V. La tension Vmot ne pourra donc pas dépasser cette valeur quel que soit la vitesse de rotation de la micro-turbine.

Cette valeur de Vmot reste trop importante pour une utilisation directe aux bornes des LEDs. Une résistance de protection (R3 sur la figure 4) doit donc être associée en série pour limiter le courant qui endommagerait les LEDs.

Pour dimensionner cette résistance nous choisissons d’étudier le cas où seuls les LED rouges sont commandées.



Vf

I5

I4

I3

I1

I2

R3

Vmot

Vr

Ir

***Figure 4 : Schéma électrique simplifié de l’alimentation des LEDs rouges***

**Question 11 : Dimensionnement de la résistance**


a- Déterminez la tension Vr lorsque Vmot atteint sa valeur maximale 12V. On prend la tension directe des Leds rouges à la moyenne entre le mini et le maxi soit Vf=2,2V.

b-Donnez, à partir de la documentation technique des LED, le courant direct maximal admissible If. Déduisez-en, en utilisant la loi des Nœuds, l’intensité maximale Ir traversant la résistance.

c- Appliquez la loi d’Ohm aux bornes de la résistance puis calculez la valeur minimale de R3 assurant la protection des LEDs.

d- La valeur R3=75Ω choisie dans le système est-elle valide ?

- Ouvrir le modèle Matlab-Simulink « ***hydrao\_alim1\_c\_Rxxx.slx*** ».




**Question 12 : Validation du dimensionnement**

- Paramétrer le modèle et ajouter un appareil de mesure permettant de valider le dimensionnement de la résistance.

# 4ème partie : Synthèse

**A partir des activités précédentes, compléter le diagramme de blocs internes partiels du système en associant aux repères ① à ④ les solutions technologiques assurant chaque fonction.**



①

②

③



④

# Pour aller plus loin…

- Ajoutez sur la carte de puissance, le shield LEDs.

- Connectez la broche de commande des LEDs rouge D5 à la broche Vreg de la carte de puissance.

- Mettez en fonctionnement le système et relevez à l’oscilloscope la tension Ugénératrice entre M1 et M2.



***Figure 5 : Mesure de Ugénératrice en charge***

-Déplacez la sonde de l’oscilloscope afin de visualiser la tension Vmot.

a-Déterminez dans ces conditions de fonctionnement typique, le courant traversant chaque LED rouge.


b- Validez cette valeur à partir d’une mesure sur la maquette. (On pourra remplacer le cavalier TP2 par un ampèremètre)

c- Donnez à partir de la documentation technique des LEDs (cf annexe 3), l’intensité lumineuse relative correspondant à ce courant.

d- Cette intensité vous parait-elle suffisante pour une alerte correcte du volume d’eau consommé par l’utilisateur ?

- Ouvrez le modèle Matlab-Simulink « ***hydrao\_alim1\_d\_Rxxx.slx*** ».

- Lancez la simulation pour un fonctionnement typique du pommeau de douche.



e- Comparer les valeurs de la simulation aux valeurs réelles ? Le modèle est-t-il valide ?

**Annexe 1 : Mise en œuvre du système didactisé**

**Présentation**



*Pompe de circulation d’eau*

*Manomètre*

*Vanne de commande*

*Cartes électroniques*

*Signaux issus de la génératrice du pommeau*


**Mise en fonctionnement**


① Connecter les câbles de la génératrice du pommeau didactisé à la carte de puissance

② Ouvrir complétement la vanne de commande (celle-ci ne doit jamais être totalement fermée lorsque la pompe est en marche !)

③ Mettre en marche la pompe de circulation

**Mesures à vide Mesures en charge**


Seule la carte de puissance est utilisée On fixe le shield LED sur la carte de puissance



*Broches de connexion pour effectuer les mesures*


**Annexe 2 : Extrait de la documentation technique des composants électroniques**


- Microcontrôleur STM32 : tension d’alimentation (VDD) et valeurs de courant


****


- Caractéristiques des LEDs


****

****

****











Nota : les LEDs tricolores intègrent 3 LEDs dans le même boitier : une rouge, une verte et une bleue, d’où l’appellation RGB pour Red-Green-Blue.

L’intensité lumineuse (en candela [Cd]) émise par chaque LED dépend de l’intensité du courant électrique qui la traverse. La valeur typique de l’intensité lumineuse indiquée dans le tableau ci-dessus est donnée pour la valeur de courant continu direct IF indiquée dans le tableau (IF 🡪 Forward current)



- Caractéristiques du Processeur Bluetooth LE BLENRG-MS

**Annexe 3 : Schéma de la carte de puissance du kit didactique Hydrao**