###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

**DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES**


**EMPILEUR-DEPILEUR**


**MULTITEC**


Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION


**Durée : 2 heures**


**PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME**


****


****


****


****


****


****

****


****

****






Valeurs maximales admissibles



Tarif roulement à billes




Extrait documentation

l



Plaque signalétique moteur



Abaque : difference de pression

ΔP en bar


1

0.8

0.6

0.4

0.2



0 1000 2000 3000 4000 (débit en l/h)


Filtre à remplacer

Seuil d’alerte


Filtre neuf

Lecture pied à coulisse


Cote1




Cote2




Cote3



Cote4



**MANQUE : Partie Consignation et Mise l’arrêt.**





Couple serrage : 1,8 daN.m

Couple serrage : 6 daN.m

