

**Effectuer le contrôle**


**d’un circuit de lubrification**











* **Plainte client :**

Le [voyant de pression d’huile reste allumé](../Vidéos%20d'origine-fichier%20projet/Mon%20film3.mp4) en permanence au tableau de bord mais il n’y a aucune fuite d’huile moteur.

* **Diagnostic du réceptionnaire :**

Le réceptionnaire vous demande de :

* Contrôler le bon fonctionnement du circuit de pression d’huile du moteur à froid et chaud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Consignes de sécurité**   * Matériel immobilisé, zone d’activité délimitée * Respecter les consignes de mise en route du matériel (manuel constructeur) * Attention aux brûlures sur moteur chaud (gants, lunettes) * Attention aux poids des pièces. * Attention aux fortes pressions dans le circuit. Respecter les procédures. * Attention aux parties tournantes | danger general |

***TRAVAIL PRÉLIMINAIRE***

**1)** Donnez la définition du frottement :*(1 pt) (S142)*


…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

**2)** Citez deux types de graissage : *(1 pt) (S113)*

* *………………………………………………………*
* *………………………………………………………*

**3)** Coloriez sur le schéma ci-dessous : *(1,5 pt) (S121)*

* En bleu, le circuit d’huile de la crépine d’aspiration à la pompe à huile.
* En orange, le circuit d’huile de la pompe au filtre à huile.
* En rouge, le circuit du filtre à huile aux différents paliers.

**8**

**5**


**3**


**13**

**12**

**2**

**4)** Donnez le nom des deux types de pompe ci-dessous : *(1 pt) (S41)*





*…………………………………… …………………………………………*

**5**) Donnez la fonction d’un manocontact de pression d’huile. *(0,5 pt) (S42)*

* ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

**6)** Donnez la différence entre une huile 0 W 40 et une huile 20 W 50**.***(0,5pt)**(S13)*

* ……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….


**7)** What does ‘’ W ‘’ mean ? *(0,5 pt) (S41)*

* ……………………………………………………………………………………………………..
* ***Appel professeur***

***Le savoir associé est acquis si 80% des questions sont correctement renseignées***

***TRAVAIL PRATIQUE***

***(Effectuer le Contrôle d’un circuit de lubrification)***

1. **Avec l’aide de la plaque identification du matériel, compléter l’Ordre de Réparation ci-dessous. *(C122) (S71 S72 S73)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

**Lycée Val Moré**

13 Av Bernard Pieds

10110 Bar sur seine

03 25 29 82 88

****

Le client se plaint que le voyant de pression d’huile reste allumé en permanence au tableau de bord mais il n’y a aucunes fuites d’huile moteur.

**Effectuer la prise de pression huile du circuit de lubrification moteur froid et chaud.**

**Contrôler le bon fonctionnement du circuit de lubrification.**

1. En vous aidant des documents ressources et de vos connaissances, citer les conditions de sécurité à mettre en place pour réaliser la mesure de la pression d’huile moteur sur le matériel. *(C316) (S73)*

* ………………………………………………………
* ………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

* ………………………………………………………
* ………………………………………………………
* ………………………………………………………

1. Citer deux vérifications nécessaires sur le circuit de lubrification avant d’effectuer les prises de mesure. *(C231) (S61)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

* …………………………………………………..
* …………………………………………………..

**4)**A l’aide de la documentation constructeur et du document ressource, identifier par un cercle l’emplacement du manocontact de pression huile sur la schématisation hydraulique ci-dessous. *(C 441) (S23)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

**Bloc pompe à huile**

M

**Contacteur +**

**après contact**

et démarrage

**Lampe témoin de pression d’huile** insuffisante au tableau de bord



**Retour d’huile par gravité**

**Moteur thermique**

1

2

3

1

4



5

6

7

8

11

10

9

12

13



Echangeur

thermique



**5)** identifier sur le matériel l’emplacement du manocontact de pression d’huile.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

* ***Appel professeur***

**6)**A l’aide de la documentation constructeur, mettre en place le manomètre de pression d’huile à la place du manocontact de pression d’huile. *(C241 C242)**(S41)*

 **ATTENTION AU SERRAGE**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

***Appel professeur***

**7)**Pour réaliser vos relevés de pression d’huile moteur deux méthodes vous sont proposées. Identifier ci-dessous par une croix la méthode que vous allez utiliser en adéquation avec votre matériel. Afin de surveiller votre T° d’eau et régime moteur.*(C242) (S62)*

* utiliser le tableau de bord du matériel équipé :

- Indicateur de T° d’eau - compte-tours moteur + un manomètre de mesure

* utiliser l’outil de diagnostic approprié à votre matériel

- Relevés des paramètres réels T° d’eau – régime moteur – pression d’huile



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

**8)**Effectuer le relevé de la pression d’huile en fonction des paramètres demandés dans le tableau. (Lecture des valeurs sur manomètre ou paramètres réels sur la valise diagnostic) *(C322 C411 C412) (S42 S61)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Régime moteur** | **Pression d’huile (bar)** | | **Valeurs constructeur** | | **Bilan des mesures**  (mettre une croix dans la bonne colonne) | |
| **Bon** | **Mauvais** |
| T° d’eau | Au démarrage  à froid | 80°  à chaud | Au  démarrage  à froid | 80°  à chaud |  |  |
| Au ralenti |  |  |  |  |  |  |
| A 2000 tr/min |  |  |  |  |  |  |

**9**) Etablir une conclusion sur les mesures: *(C233) (S61)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

**10**) Donner deux hypothèses possibles sur le dysfonctionnement de départ.*(C231) (S61)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

* …………………………………………………..
* …………………………………………………..

**11**) Remettre en conditions de fonctionnement le moteur et faire le niveau d’huile. *(C431 C432) (S61)*

**12)** Ranger votre poste de travail. *(C317) (S53)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |

**13)** Finir de compléter l’ordre de réparation. *(C122) (S71 S72 S73)*

**14)** Les consignes de sécurité ont-elles été respectées? *(C316) (S53)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **2** | **3** |