|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LISIERE | | | |
| **Croquis** | **Solutions de montage**  - Aucune solution de montage, le bord de la matière est utilisé sans modification | | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  La lisière doit être :  - Régulière  - Non détériorée  - Utilisée uniquement sur profil droit  Cette finition de bord est économique et solide | **MATIÈRES**  Tous types de matière d’œuvre :  - Tissées  - Tricotées | | **ECHANTILLON (S)** |
| **EMPLOI**  Habillement :  - Elément intérieur profil droit [parementure chemisier]  Ameublement :  - Drap, rideau, nappe | | |
| BORD FRANC | | | |
| **Croquis / PHOTO**  <http://coudsicousa.blogspot.fr/> | **Solutions de montage**  - Aucune solution de montage, le bord de la matière est utilisé sans modification | | |
| **MATIÈRES**  Tous types de matière d’œuvre :  - Tissées, tricotées (jersey), enduites, cuir, non tissées | **ECHANTILLON (S)** | |
| **VARIATIONS DE FINITION**  - Découpe laser ou à chaud.  - Découpe plus traditionnelle avec lame (cutter, ciseaux,…).  - Pour un bord soudé net, les matières synthétiques sont privilégiées.  - La matière s’effilochera avec le temps si le procédé utilisé n’est pas la découpe laser ou à chaud ou si la matière est d’origine naturelle ou artificielle. | **EMPLOI**  Habillement :  - Jupe, poche, col, encolure de tee-shirt  Ameublement :  - Linge de maison, nappe  - Articles en tissu enduit |