# RESSOURCE 4a

|  |
| --- |
| **Titre et thème de la séquence :** Se déplacer sur terre, air, mer **Ressource** : Aide 1 : Récit |

En fonction des ressources proposées et de l’animation, nous pouvons expliquer comment franchir la première écluse automatique que l’on rencontre en partant de Port Lauragais en direction de Toulouse.

A l’arrivée, sur le premier panneau deux feux juxtaposés sont rouges. Il en est de même sur le deuxième panneau. Dans un premier temps, il faut descendre un équipier du bateau au niveau du poste de commande.

Si le sas est au niveau bas, il faut le remplir. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton « AVALANT »

Là, le feu de droite passe au vert, pour nous indiquer que le sas est en préparation.

Les vannes s’ouvrent et le sas se remplit. Une fois que le niveau d’eau désiré est atteint, les vannes se referment, une sirène retentit et les portes amont s’ouvrent. Une fois les portes complétement ouvertes, le feu rouge s’éteint, le vert reste allumé. Nous pouvons rentrer dans le sas.

Après avoir amarré le bateau, en passant les amarres en double et sans faire de nœud, nous devons retourner au poste de commande et appuyer sur le bouton vert « DEPART DE CYCLE ».

Les portes amont se referment, les deux premiers feux repassent au rouge, les vannes des portes aval s’ouvrent, le sas commence à se vider et le bateau descend doucement. Une fois que le niveau d’eau désiré est atteint, les vannes se referment, une sirène retentit et les portes s’ouvrent.

Nous pouvons sortir du sas et continuer notre voyage.