**A0 -** **VIDANGER LE BIG BAG DE CACAO ET LE DISTRIBUER DANS L’INSTALLATION**

POSITIONNER LE BIG BAG

FACILITER L’OUVERTURE DU BIG BAG

COLLECTER LE CACAO

TRANSPORTER LE CACAO

DISTRIBUER LE CACAO

VIDER LE BIG BAG

 (E) Supervision

Système fermeture du Big Bag

Trémie

tampon

Système de massage du Big Bag et trémie vibrante

Vis sans fin + motoréducteur

Ecluse

Système palans + rails

(W) Elect.

A1

A2

A3

A4

A6

A5

Cacao distribué

dans l’installation

(R) Réglages

(W) Pneu. 6 bars

(W) Pneu.

Surpresseur

Big Bag de cacao

Sac Big Bag vide

(W) Mécanique (opérateur)

**Big Bag de**

**Cacao**

**Big Bag de**

**Cacao**

**Cacao**

**Cacao**

**Cacao**

.