DT1

13

**POSTE DE LIVRAISON HTA UVE Tension de service 20 KV**

H60012

Vers H60006

H601033

Protection général départ câble par disjoncteur

H60013

Mesure et comptage HTA

H60011

Protection par interrupteur et fusible associé

H60010

200 A

Fu 63A

Protection par interrupteur et fusible associé

H60009

200 A

Fu 63A

Protection par interrupteur et fusible associé

H60008

200 A

Fu 63A

Protection par interrupteur et fusible associé

H60007

200 A

Fu 63A

Protection par interrupteur et fusible associé

200 A

Fu 63A

400 A

Fu 6,3A

Fu 6,3 A

50 A

Arrivée

Départ

L=20m 288.67 A

3x1x150 ALU

TR GTA

ELEVATEUR

6KV/20KV

10KVA YnD11

L=23m

837.15 A

3x4x150 ALU

Armoire

alternateur

COTE PHASE

COTE NEUTRE

GTA

980VA

20KV/230V

H60110

L=12m

3x1x50 ALU

Point Neutre Composante homopolaire

U synchro JDB

U synchro EDF

L=300m 11.54 A

3x1x50 ALU

Départ

compostage

L=80m 11.54 A

3x1x50 ALU

Départ cTri

L=18m 46,18 A

3x1x50 ALU

Vers TGT BT Ligne 1

L=11 m 11.54 A

3x1x50 ALU

H60100

2000KVA

TR1

20KV / 400 V

ZS

SOCOMEC

Type LSE

250 V

2000KVA

TR1

20KV / 400 V

SOCOMEC

Type LSE

250 V

Vers TGT BT Commun

Vers H60002

CPI

H60101

ZS

CPI