[ Plaques en sortie four (B2 et B3 et B4 et B5) ]

[ 4 plaques transférées ]

[ Autorisation démoulage ]

[ Plaques en butée (B7 et B8 et B9 et B10) ]

[ 4 plaques dégagées (↓B17) ]

[ Autorisation démoulage ]

[ Fin de démoulage ]

[ Else ]

Attente d’1 seconde

Transfert d’une plaque avec les moules vides vers le convoyeur retour doseuse (➑)(➒)

Transfert des 4 plaques sur le convoyeur principal (➑)

Retour des plaques avec les moules vides (➐)

Transfert des plaques en sortie convoyeur (➌ )

Démoulage des gâteaux (➏)

Transfert des plaques vers démouleur (➎)

Dégagement des plaques du convoyeur de sortie de four (➍) / sens M1+

Attente

Transfert des plaques de gâteaux en sortie four (➊) (➋)