|  |  |
| --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE | |
| **CROQUIS**  **self-couture.com.png**  **Self-couture.com** | **SOLUTIONS DE MONTAGE**  Sol. **1**    Sol. **2**    **Il est également possible de surpiquer le côté dissimulé** |
| **PATRONS INDUSTRIELS**  **Présentation de montage sur dos**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **2** | 1 | Support D | | **1** | 1 | Support G | | Rp | Nb | DESIGNATION | | **DISSIMULEE ASYMETRIQUE** | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **1** | 2 | Support | | Rp | Nb | DESIGNATION | | **VARIANTE DE PATRONNAGE** | | |   **Couper 1 côté D et 1 côté G**  31B2-DISSIMULEE ASYMETRIQUE .jpg | |
| **VARIATION DE FINITION**    - Montage pour confection féminine  - Pour montage sur devant, côté D plus large, pour montage sur dos, côté G plus large | **VARIANTE DOUBLEE**    Il est possible de réaliser ce montage avec piqûre de maintien au préalable, comme pour la sol.**2** sans doublage |