
**PLIEUSE GUNT**

Guide de création **Autres pièces**



Se connecter à ONSHAPE


**On demande :**

**Ouvrez le fichier PLIEUSE (s'il n'est pas déjà ouvert)**

**Cliquez sur le + en bas de l'écran**

**Puis choisissez *"Create Part Studio"***

**SEMELLE**

****

**Chronologie de création :**

* **Volume de base**

**Rectangle 90 x 40**

**Extrusion 10**


* **2 trou lamés**

**Pour vis CHC M5**

**Entraxe 76**

**BAGUE**

**Chronologie de création :**

* **Volume de base**

**Deux cercles concentriques**


**Ø10,1 et Ø20**

**Extrusion 20**

* **2 chanfreins**

**1 x45°**

**LEVIER**

****


**Chronologie de création :**

* **Volume de base**

**Rectangle par son centre 10 x 10**

**Extrusion 190**


* **1 trou lamé pour vis CHC M4**

****


**Position 5 / extrémité**

* **Enlèvement de matière**

**Créer une esquisse conforme à celle-ci-dessous.**

****

**AXE**


**Chronologie de création :**

* **Volume de base**

**Cercle Ø10**

**Extrusion 80**

* **2 chanfreins**

**1 x 45°**

* **2 trous débouchants**

**2 cercles Ø2,10**

**Symétriques par rapport à l’axe central**