|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Académie : | | | Session : | |
|  | Examen : | | | | Série : |
| DANS CE CADRE | Spécialité/option : | | Repère de l’épreuve : | | |
|  | Épreuve/sous épreuve : | | | | |
|  | NOM : | | | | |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)  Prénoms : | N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) | | | |
|  | Né(e) le : |
|  |  |
| Ne rien Écrire | Appréciation du correcteur Note : | | | | |

**Baccalauréat Professionnel**

***Maintenance des Systèmes de Production Connectés***

Épreuve E2 PREPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

Sous-épreuve E2. b Préparation d’une intervention

**DOSSIER**

**QUESTIONS-REPONSES**

**Multitec**

**Matériel autorisé*:***

* L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
* L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

**Problématique :**

**L’implantation du vérin hydraulique pour le mouvement de l’élévateur est validée. Vous êtes chargé de préparer l’intervention de changement de motorisation.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q0** | **Lecture du dossier technique et ressources** | **DTR 2 à 16 /16** | **Temps conseillé :**  **10 minutes** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q1** | **Consignation des énergies** | **DTR 5/16 à 6/16** | **Temps conseillé :**  **30 min** |

**Q1.1** – Actuellement en configuration électrique, **Indiquer** la séquence à suivre avec la console de test pour réaliser la **consignation mécanique** de l’élévateur. (installation d’une palette sous l’élévateur pour son calage).

***Compléter les cases blanches nécessaires***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étape | Position du bouton de sélection de l’actionneur de la console | Bouton Validation  de l’actionneur | | LED États des  différents capteurs | |
| *Appuyé* | *Relâché* | *Allumé* | *Éteint* |
| 1 | …. | X |  |  | X |
| 2 | …. |  | X |  |  |
| 3 | Manuellement : ouvrir porte latérale | | | | |
| 4 | Manuellement : …. | | | | |
| 5 | …. |  |  |  |  |
| 6 | Élévateur calé sur la palette | | | | |

**Q1.2 – Indiquer** les opérations de la **consignation électrique** :

|  |  |
| --- | --- |
| Étape | Opération |
| 1 | …. |
| 2 | …. |
| 3 | …. |
| 4 | …. |
| 5 | Mise à la terre et en court-circuit |

**Q1.3 – Préciser** les points test pour réaliser la VAT aux bornes de Q1 :

*Extrait schéma d’alimentation*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VAT | Verif. 1 | Verif. 2 | Verif. 3 |
| Entre …. | … | … | … |
| Entre …. | … | … | … |
| Entre …. | … | … | … |



**Q1.4** – Vous réaliser de manière autonome cette consignation, **cocher** le niveau d’habilitation électrique nécessaire :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0/BS | B1V | B2V | BR | BC |
| 🞎 | 🞎 | 🞎 | 🞎 | 🞎 |

**Q1.5 –** Identifier, **en entourant**, les matériels nécessaires pour effecteur la consignation électrique :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Balisage | VAT | Masque respiratoire | Casque + visière | Paire de basket |
|  |  |  |  |  |
| Tapis isolant | Cadenas | Lunette anti-UV | Multimètre | Gants isolants |

**Q1.6** – L’illustration ci-dessous, présente le groupe de conditionnement d’air. **Indiquer** dans le tableau, les composants servant à la consignation pneumatique :



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Repère | Désignation |
| Pour le sectionnement de l’énergie pneumatique | … | … |
| Pour la vérification de l’absence de pression | … | … |

**Q1.7 – Localiser**, sur l’illustration ci-dessus, **par une flèche,** l’endroit permettant de condamner l’organe de sectionnement de l’énergie pneumatique :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q2** | **Dépose de la**  **motorisation électrique** | **DTR 8/16** | **Temps conseillé :**  **15 min** |

L’installation du vérin hydraulique pour le mouvement de l’élévateur n’étant que provisoire, le démontage de la motorisation électrique ne sera que partiel. L’opération consistera en la dépose du motoréducteur, des chaines et des ressorts. L’arbre équipé des pignons et les paliers de guidage resteront en place.

**Q2.1 –** Afin de préparer les outils pour l’intervention, **Renseigner** la colonne outillage de la gamme de démontage ci-dessous :

* **Indiquer** la désignation des outils
* **Indiquer** la dimension, la taille des outils

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |
| Ø d | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |  | Ø | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |  | Pas | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| k | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 8,9 | 11,7 | 12,7 |  | h | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| S (clé de) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |  | S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GAMME DE DÉMONTAGE** | | | |
| **ÉQUIPEMENT :** | | MULTITEC ERM | |
| **OBJET :** | | Dépose du Motoréducteur 23 + Chaines 5 et Ressorts 6 | |
| **Opération** | **Désignation** | | **Outillage** |
| 100 | Dévisser Vis 13 ***(H M8-35)*** | | … |
| 101 | Déposer Rondelle plate 11 *(N8)* | | Action manuelle |
| 102 | Dévisser Vis 28 ***(H M10-25)*** | | … |
| 103 | Déposer Rondelle élastique 29 *(W10)* | | Action manuelle |
| 104 | Déposer Motoréducteur 23 | | Action manuelle |
| 105 | Dévisser Vis 14 ***(H M6-16)***(x5) | | … |
| 106 | Déposer Rondelle plate 9 *(N6)* (x5) | | Action manuelle |
| 107 | Déposer Bras de couple 3 | | Action manuelle |
| 108 | Dévisser Vis 12 ***(H M8-20)*** | | … |
| 109 | Déposer Rondelle plate 11 *(N8)* | | Action manuelle |
| 110 | Déposer Entretoise 7 | | Action manuelle |
| 111 | Dévisser Écrou 15 ***(H M16)*** *(x8)* | | … |
| 112 | Déposer Rondelle plate 10 *(N16) (x8)* | | Action manuelle |
| 113 | Déposer Tendeur chaine équipé 2 | | Action manuelle |
| 114 | Désassembler Chaines 5 et Ressorts 6 | | Action manuelle |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q3** | **Mise en place du vérin hydraulique** | **DTR 9/16** | **Temps conseillé :**  **15 min** |

Le vérin hydraulique (1) est maintenu par 2 axes (4) qui traversent :

* Coté tige : le tenon mâle de la tige et 2 éléments de fixation (5) et (19) montés sur l’élévateur.
* Coté corps : le tenon mâle du corps et une chape soudée au bâti

L’arrêt en translation de ces axes (4) est réalisé par 2 anneaux élastiques (10) aux extrémités.

 

**Q3.1 – Identifier** dans le tableau ci-dessous, les caractéristiques des anneaux élastiques nécessaire à ce montage :



|  |  |
| --- | --- |
| Type d’anneau élastique : |  |
| Diamètre nominal : |  |

**Q3.2 – Identifier,** **en cochant la case**, la pince à anneau élastique à utiliser :

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 | Stanley Circlip Plier Straight Exterior Type - STHT84271-8 - Jungle.lk  🞎 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q4** | **Préparation de la**  **centrale hydraulique** | **DTR 10 à 11/16**  **et 14 à 15/16** | **Temps conseillé :**  **30 min** |

La centrale était stockée au magasin et n’a pas fonctionné depuis un certain temps. Avant de la remettre en service, on souhaite vérifier les éléments et remplacer certains consommables.

**Q4.1 – Compléter,** en fonction des repères du schéma ci-dessous, l’extrait de nomenclature des différents composants de la centrale :



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 1 | … |
| 16 | 1 | … |
| 12 | 1 | … |
| 11 | 1 | … |
| 9 | 1 | … |
| 7 | 1 | … |
| 6 | 1 | … |
| 3 | 1 | Reniflard + bouchon remplissage |
| 2 | 1 | Indicateur Niveau |
| 1 | 1 | Réservoir 10 litres |
| **Rep :** | **Nb :** | **Désignation** |

Il a été décidé de procéder au remplacement des consommables suivants :

* Huile hydraulique pour la centrale et sa quantité économique.
* Cartouche filtrante pour un filtre de retour acceptant un débit de 17l/min, avec un orifice de raccordement BSP ½″ et une filtration de 25μ (microns).

**Q4.2 – Définir** les références des consommables **et Compléter** le Bon de commande   
ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BON DE COMMANDE** | | | | | **Date de rédaction : ……** | | |
| **Équipement** | **Marque** | | **Sous-ensemble** | | | | |
| … | … | | … | | | | |
| **Désignation** | | **Référence** | | **Qté** | | **Prix unitaire** | **Prix Total** |
| … | |  | |  | |  |  |
| … | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| **Nom du demandeur : ….** | | | | | | *(visa service achat)* | |

**Q4.3 – Définir** le plan de maintenance de la motorisation hydraulique :

|  |  |
| --- | --- |
| ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CENTRALES HYDRAULIQUES | |
| Opérations à effectuer | Périodicité ou Condition |
| Vérifier Niveau de fluide hydraulique | …. |
| Vérifier Raccordements (fuites) | …. |
| Vérifier Fixations vérins | Tous les mois |
| Vérifier l’huile (analyse d’huile) | …. |
| Remplacement cartouche du filtre retour | …. ou … |
| Vérifier la pression de fonctionnement | … |
| Nettoyer le poste | … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q5** | **Recyclage** | **Sur le plateau technique** | **Temps conseillé :**  **5 minutes** |

**Q5.1 :** L’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche écoresponsable. **Indiquer** le type de déchets qu’il sera nécessaire de trier :

□Déchets inertes

□Déchets dangereux

□Déchets spécifiques

□Déchets non dangereux non inertes



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Q6** | **Partie pratique** | **Sur le plateau technique** | **Temps conseillé :**  **15 minutes** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Action à mettre en œuvre | | |
| En autonomie | |  |
| Présence évaluateur | |  |
| **Préparer** son intervention | | |
| Q6.1 | **Préparer** le bien pour une mise en service, une remise en service. |  |
| **Consigner** le système | | |
| Q6.2 | **Consigner** le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| **Préparer le bien** | | |
| Q6.3 | **S’approprier** les différentes procédures de mise en service et de sécurité |  |
| Q6.4 | **Déconsigner** le système |  |
| Q6.5 | **Vérifier** la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q6.6 | **Vérifier** l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q6.7 | **Mettre** le bien en position initiale |  |
| Q6.8 | **Participer** à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q6.9 | **Vérifier** le bon fonctionnement du système |  |
| **Respecter les règles environnementales** | | |
| Q6.10 | **Le respect** des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| **Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes** | | |
| Q6.11 | **La maîtrise des risques** sera évaluée tout au long de l’intervention |  |