|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM :  Prénom :  Classe : | Fiche contrat | | |
| Objectif de la séquence : transformer le pantalon de base et l’industrialiser | | | |
| elisa  Pantalon Elisa | | | Temps prévisionnel de l’exercice : 2h00 |
| Ressources : |
| * Fichier CAO pantalon de base T38n * Fiche contrat * Fiche TP * Plan de travail * Logiciel de CAO |
| Pré-requis : |
| * Les différentes fonctions du logiciel de CAO * L’industrialisation * Lecture d’un DT |
| Travail demandé | | Barème | Exigences |
| **Transformation du ½ devant:**   * *Respect des mesures* :   - Placer les points glisseurs à distance en fonction des patrons plans, les transformer en points caractéristiques pour situer la poche cavalière.  - Créer par pointage l’emplacement de la poche ticket et la poche ticket.   * *Poche cavalière*   - Tracer la découpe de la poche cavalière  - Tracer le fond de poche  - Netteté des courbes  **Transformation du ½ dos:**   * *Respect des mesures* :   - Placer les points à distance en fonction des patrons plans, les fixer pour situer l’empiècement.  - Créer par pointage l’emplacement de la poche dos.   * *Empiècement + poche*   - Tracer l’empiècement dos.  - Tracer la poche | | /2  /3  /1  /1  /2  /2  /1  /2  /2 | Aucune tolérance admise  Respect des mesures  Aucune tolérance admise  Respect des mesures de la poche et du type de pointage  Respect des platitudes à la taille et sur le côté et des mesures  Respect des platitudes à la taille et sur le côté et des mesures  Les courbes sont lisses et ne se creusent pas  Aucune tolérance admise  Respect des mesures  Aucune tolérance admise  Respect des mesures et du type de pointage.  L’empiècement passe par les points précédemment placés, respecter une légère platitude sur le milieu dos.  Aucune tolérance admise. Placer le DL perpendiculaire au haut de poche. Respect des mesures de la poche |
| Industrialiser :  - Ajouter les crans et les valeurs de coutures  - Extraire les différents morceaux et les nommer.  - Créer la variante | | /1  /1  /2 | Respect des valeurs de coutures  Noms conforme à la nomenclature  Tous les éléments constitutifs du pantalon Elisa sont réunis sous « Elisa » et la variante est complétée. |
| Total | | /20 |