**

Collection été

**FICHE MODÈLE**

NOM : ***CHEMISIER*** ***ARABESQUE*** GAMME de TAILLES : 36 à 44 TAILLES : 36 à 46

****



*Jeans léger 100%coton*

*240 g/m2*

**FICHE : ÉTUDE DU CROQUIS**

1. ***DESCRIPTION***

* …………………………………………………………………………....................
* …………………………………………………………………………....................
* …………………………………………………………………………....................
* …………………………………………………………………………....................
* …………………………………………………………………………....................
* ………………………………………………………………………….....................

1. ***NOMENCLATURE DU COT*É *DROIT***

* …………………………………………………………………………....................
* …………………………………………………………………………....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* …………………………………………………………………………....................

**A situer sur le croquis**

1. ***APLOMBS VERTICAUX*** : ***LIGNES DE RÉFÉRENCE***

* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................
* ………………………………………………………………………….....................

***d - FID*É*LITÉ DU CROQUIS ET DES PROPORTIONS***

* Hauteur empiècement devant :…………………………………….............................................

…………………………………………………………………………...............................................................

* Hauteur empiècement dos  :……………………………………..................................................
* Emplacement découpe bretelle devant ………………….............................................. ...
* ‘’ ‘’ ‘’   ‘’ dos : .....................................………...........................
* Hauteur basque :………………………………………………………................................................
* Hauteur du tombant du col chemisier au milieu dos : ............................................
* Valeur de la croisure : ....................................................................................
* Forme emmanchure : .....................................................................................

**FICHE CONTRAT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compétences**  C.142 : C*onstruire un patron par moulage*  *Effectuer le réglage de la toile*  Juger de la conformité de la toile | **Savoirs associés**  *S3.3 : techniques d’obtention des formes de produits*  *S3.5 : méthodologie et contrôles* |

|  |
| --- |
| **Objectif :** |
| *A l’issue de la séquence, l’étudiant doit être capable :* ***d’interpréter et de réaliser le moulage du chemisier « ARABESQUE****» en respectant les proportions, les volumes, la forme, l’esthétique, la construction et l’ordre chronologique des étapes dans le temps imparti.*  ***Effectuer le réglage*** *et* ***juger la conformité*** *de la toile*. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Documents ressources** | **Matériels** | **Matière d’œuvre** | **Temps alloué** |
| La fiche modèle  La fiche étude du croquis  La fiche contrat  La fiche d’aide à la critique du moulage  La fiche contrôle | Mannequin, Épingles, pistolet  Réglet,  Presse  Appareil photos numérique | Une hauteur de toile à patron  Des bolducs rouges | 10 h |

|  |
| --- |
| **PLAN DE TRAVAIL PROPOSÉ** |
| 1. Rechercher le descriptif du modèle et compléter la fiche étude du croquis |
| 1. Placer les bolducs spécifiques au croquis après avoir étudié les proportions du croquis |
| 1. Préparer votre toile (décatissage + traçage des DL et Dl) |
| 1. Réaliser le renversement de la pince de poitrine d’épaule dans la découpe verticale |
| 1. Réaliser les empiècements |
| 1. Réaliser le col en respectant les consignes données |
| 1. Réaliser les basques en respectant les consignes données |
| 1. Exécuter le réglage en respectant l’ordre chronologique du power point |
| 1. Effectuer la remise au mannequin de la toile en respectant les conventions de présentation |
| 1. Procéder à l’analyse critique du moulage en respectant l’aide remise doc 4/5 et rédiger une fiche critique doc 5/5 |

|  |
| --- |
| **RÉSULTATS ATTENDUS** |
| **Critères esthétiques**: Respect de l’esthétisme du modèle (volume, forme, proportions) |
| **Critères techniques**: Respect de l’aisance et des aplombs |
| Construction et « bien aller » du col et du chemisier |
| Respect des conventions de présentation : épinglage correct, repassage soigné |
| Respect du temps imparti |
| **Critères rédactionnels :** Identification et dénomination correctes des défauts |

**FICHE D’AIDE À LA CRITIQUE DU MOULAGE**

***CRITÈRES POUR LA FIDÉLITÉ DE LA TRADUCTION DU CROQUIS ET L’ESTHÉTIQUE***

* Emplacement découpe bretelle devant par rapport au point poitrine : Sur, ou à 0,5 cm
* Hauteur empiècement au milieu devant : à la moitié de la hauteur entre les lignes de poitrine et d’encolure et formant une pointe à la verticale du point poitrine et en ligne légèrement courbe.
* Hauteur basque devant : 1/3 entre ligne de taille et ligne de bassin + parallèle à la ligne de taille
* Valeur croisure : 1,5 cm + positionnement des 5 boutonnières
* Emplacement découpe bretelle dos : à la moitié de la ligne de poitrine
* Hauteur empiècement dos : 1/2 de la hauteur entre les lignes de poitrine et d’encolure et droit
* Hauteur du tombant du col au milieu dos : 5 cm
* Col : forme des pointes : carrée
* Emmanchure : en forme « d’œuf » déporté sur le devant. Creusée de 2 cm à l’intersection emmanchure/côté

***CRITÈRES POUR LES APLOMBS***

* DEVANT : empiècement + devant + petit côté devant + basque
* DOS : empiècement + dos + côté dos + basque
* Col : milieu dos
* APLOMB : ligne de côté droite (évasé identique sur le devant et le dos)
* Intersection parfaite au niveau de la taille et de la couture de côté
* Maitrise technique du passage de la pince de poitrine dans la découpe bretelle et l’empiècement devant
* Maitrise technique du passage de la pince d’omoplate dans la couture de l’empiècement dos

***CRITÈRES POUR L’AISANCE***

* Aisance sur le ½ tour de poitrine : 4 à 5 cm
* Aisance sur le ½ tour de taille : 1 à 2 cm
* Aisance au col : valeur d’un doigt au niveau de l’intersection encolure / épaule + pas de « tiraillement » au niveau de l’épaule

***CRITÈRES POUR LA QUALITÉ DE LA PRÉSENTATION***

* Sens des coutures : les découpes vers les milieux, les empiècements vers l’épaule, le côté : dos/devant, couture de taille vers le haut.
* Sens de l’épinglage : oblique pour toutes les coutures et perpendiculaire pour le bas de la basque
* Qualité du repassage : net et sans cassure

**DEVANT**

**FICHE CONTRÔLE – CHEMISIER ARABESQUE**

CONSTAT DES DÉFAUTS

Photo corps devant

Photo col

**DOS**

**FICHE CONTRÔLE – CHEMISIER ARABESQUE**

Photo Corps dos

Photo couture de côté

CONSTAT DES DÉFAUTS