**Gamme opératoire**

**Pantalon "ELYO"**

| **N°** | **Opérations** | **Schémas** | **Directives complémentaires** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Assembler pinces dos** | PINCE.jpg |  |
| **2** | **Préformer - passepoil**  **-haut fond de poche (passepoil à même)** | PASSEPOIL.jpg  PASSEPOIL1.jpg | En respectant la hauteur  Un côté formant passepoil du bas |
| **3** | **Plaquer -passepoil supérieur**  **sur dos droit pantalon**  **-passepoil inférieur** | PLAQUER.jpg  PLAQUER1.jpg | Respect des repères  respect de l’endroit des éléments.  Respect des valeurs d’assemblage en vérifiant le parallélisme des piqûres de placage  Longueur de piqûre identique.  Points d’arrêt début et fin. |
| **4** | **Fendre et cranter**   * **Dos droit entre les deux piqûres** | FENDRE.jpg | En terminant aux extrémités par une queue d’hirondelle  En retournant les éléments sur l’envers par l’ouverture. |
| **5** | **Assembler capucins, passepoils et fond de poche** |  | En une opération en revenant dans les points de départ.  Angles perpendiculaires à l’ouverture.  Passepoils bord à bord. |
| **6** | **Surjeter le tour du fond de poche** | SURJETER.jpg |  |
| **7** | **Assembler petit fond de poche avec devant**  **(droit et gauche)** | ASS10.jpg |  |
|  |  |  |  |
| **8** | **Surpiquer la poche** | surp0.jpg |  |
| **9** | **Assembler petit fond de poche avec grand fond de poche** | ASS10.jpg |  |
| **10** | **Surjeter fond de poche, fourche devant et dos, emplacement fermeture devant** | surfil.jpg |  |
| **11** | **Assembler fourche devant** | ASS10.jpg |  |
| **12** | **Plaquer fermeture à glissière/côté gauche** | PLAQUER2.jpg | Surpiqûre nervure |
| **13** | **Assembler fermeture à glissière/côté droit** | ASS.jpg | A 2 mm des maillons |
| **14** | **Surpiquer fermeture à glissière/côté droit** | SURPIQUER.jpg |  |
| **15** | **Coulisser sous-pont plié en deux** | coul5.jpg |  |
| **16** | **Surjeter sous-pont** | sous pont.jpg |  |
| **17** | **Assembler**  **sous-pont /côté gauche** | ASSSP.jpg |  |
| **18** | **Assembler fourche dos** | ASS10.jpg |  |
| **19** | **Assembler Jambes droite et gauche (côtés et entrejambe)** | ASS10.jpg |  |
| **20** | **Surjeter cotés, entrejambe et bas pantalon** | surfil.jpg |  |
| **21** | **Coulisser ceinture** | ASS10.jpg | A chaque extrémités |
| **22** | **Assembler ceinture -o-/ o-o pantalon** | ASSSC.jpg | En respectant les repères de montage |
| **23** | **Rabattre ceinture**  **-o-/-o-** | RABATTRE.jpg | Surpiqûre nervure tout autour de la ceinture |
| **24** | **Remplier bas pantalon** | REMPLIER.jpg |  |
| **25** | **Pose boutonnière** |  |  |
| **26** | **Pose bouton** |  |  |
| **27** | **Repasser** | table aspirante.jpg |  |
| **28** | **Contrôler** |  |  |

**RAPPEL :**

* Le contrôle s’effectue après chaque opération.
* L’épluchage se fait sur endroit et envers après chaque opération.
* Le repassage s’effectue avec précision.