|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERSION MAILLE** | | | |
| **CROQUIS / PHOTO**  BLOUSON AVIAT.jpg  **SWEAT.jpgt shirt.jpg**  ski.jpg | **SOLUTIONS DE MONTAGE**  Assemblages avec différentes machines spéciales et guides | | |
| Sol. **1** | | Sol. **2** |
| Variante Sol. **1** | |  |
| Sol. **3** | | Sol. **4** |
|  | | |
| **VERSION CHAÎNE ET TRAME** | | | |
| Afficher l'image d'origine  Afficher l'image d'origine  [www.renders-graphiques.fr](http://www.renders-graphiques.fr)  <http://www.claudette.fr/> <http://fr.aliexpress.com> | Sol. **5** |  | |
| Sol. **6**  **516** = 504 + 401  [Cf. Normalisation du matériel] |  | |
| Sol. **7**  Finition luxe :  couture invisible |  | |
| Sol. **8**  Placage de dentelle sur bord |  | |
| **CARACTERISTIQUES**  - Finition d’un bord à l’aide d’une pièce, qui peut être pliée sur elle-même, puis maintenue à ce bord par différents procédés  - Pièce en maille (bord côtes) qui permet de terminer un bord, résorber l’ampleur d’une partie de vêtement ou même assurer la protection contre l’intrusion d’éléments extérieurs (neige, froid,…), ou en chaîne et trame pour privilégier l’aspect décoratif  - Le placage de dentelle, quel que soit le profil, nécessite un redécoupage du bord du vêtement | **EMPLOI(S)**  Habillement :  - Tous types de vêtements  (encolure, emmanchure, haut de poche, bas de manche…)  Snow wear (tenues de ski, surtout localisé aux bas de manche et jambes, ou à la taille) | | |
| **MATIERE D’OEUVRE**  Tous types de matière d’œuvre  - Tissées ou tricotées | | |